Основы сканирования

# Сканирование из режима Full Auto (Автоматический)

| Запустите совместимое с TWAIN приложение и откройте EPSON TWAIN. Появится следующее окно.

> EPSON TWAIN автоматически просматривает изображение и распознает Image Type (Тип изображения). См. раздел Установка Document Type Recognition (Распознавание типа документа)

> Если вы хотите задать дополнительные установки, то щелкните на Cancel (Отмена) и потом щелкните на кнопке Manual Mode (Ручной режим) , чтобы открыть окно режима Manual (Ручной).

|  | Примечание:

|  | Если вы установили дополнительное устройство: Автоподатчик документов или Пленочный адаптер, то сначала появится следующее окно.

|  | Если вы хотите сканировать с планшета сканера с помощью режима Full Auto (Автоматический), то сверху на сканируемый документ положите матовый лист Автоподатчика и потом щелкните на Scan (Сканировать) . Или снимите Пленочный адаптер, поставьте на место и закройте документальную крышку, после чего щелкните на Scan (Сканировать) . Если вы хотите сканировать из Автоподатчика документов или из Пленочного адаптера, то щелкните на кнопке Manual Mode (Ручной режим) .

| После того, как EPSON TWAIN просмотрит и распознает Image Type (Тип изображения), появится следующее окно. EPSON TWAIN автоматически задаст установку Image Location (Местоположение изображения) и установку Exposure (Экспозиция) , после чего запустит процесс сканирования. Если вы сканируете несколько фотографий, то будет указываться номер сканируемого изображения.

| Сканированное изображение (изображения) будет переслано приложению.

| Примечание:

| Вы не можете сканировать изображение, размеры которого превышают доступный объем ОЗУ или дискового пространства. При попытке сканирования слишком большого изображения на экран будет выведено предупреждение.

| Перед сканированием не забудьте прокалибровать ваш экран. За более подробной информацией обратитесь к разделу Калибровка вашего экрана.

| После того, как изображение будет отсканировано, не забудьте сохранить его или экспортировать.

#### Установка Document Type Recognition (Распознавание типа документа)

Изображение автоматически распознается как документ одного из следующих типов:

Color Photo (Цветная фотография): | 24-разрядное цветное сканирование
Black & White Photo (Черно-белая фотография): | 8-разрядное сканирование с градациями серого цвета
Рисунок: | 24-разрядное цветное сканирование со сглаживанием цветов
Text/Line Art (Текст/штриховой оригинал): | Черно-белое сканирование
Color Document (Цветной документ): | 24-разрядное цветное сканирование с функцией de-screening для удаления муаровой сетки
Black & White Document (Черно-белый документ): | 8- разрядное сканирование с градациями серого цвета с функцией de-screening

| Примечание:

| Муар представляет собой растровую сетку, которая появляется на сканированных изображениях при сканировании печатных материалов. Это результат интерференции, возникающей вследствие различия линиатур (шага растра) у заданного режима сканирования и у растрированного полутонового печатного оригинала.

#### Установка Image Location (Местоположение изображения)

Auto Locate (Определить автоматически): | Сканер автоматически определяет и выбирает целевое изображение. Изображение появляется без белых кромок. (Если тип документа был document (документ) или Text/Line Art (Текст/штриховой оригинал), то вокруг всех краев расположения изображения добавляются поля шириной 2 мм.) Если тип документа был photo (фотография), то Auto Locate (Определить автоматически) применяется к каждой фотографии. В противном случае накрывается вся область изображения.
Detect Skew Angle (Определить угол перекоса): | Сканер автоматически определяет перекос целевого изображения. Если тип документа был photo (фотография), то Detect Skew Angle (Определить угол перекоса) применяется к каждой фотографии. Если тип документа был Text/Line Art (Текст/штриховой оригинал), то накрывается вся область изображения.

#### Установка Exposure (Экспозиция)

Сканер автоматически оптимизирует экспозицию изображения, определенного в Auto Locate (Определить автоматически). Также автоматически задаются установки Gamma (Гамма), Highlight (Света) и Shadow (Тени).

[К началу]

Предыдущая | Следующая