Технические характеристики

# Интерфейс USB

Тип интерфейса: | Universal Serial Bus Specification Revision 1.1 (Универсальная последовательная шина, модификация технических характеристик 1.1)
Электротехнический стандарт: | Полноскоростной режим (12 Мбит/с) Universal Serial Bus Specification Revision 1.1 (Универсальной последовательной шины, модификация технических характеристик 1.1.)
Тип разъема: | Однорозеточный (Тип В)
Конфигурация: |

Элемент | Описание
Устройство | Полноскоростной режим (12 Мбит/с) Класс: Определен продавцом Идентификация продавца: 0x04B8 (Seiko Epson Corp.) Идентификация продукта: 0x010A
Конфигурация | Характеристики: С автономным источником энергии, дистанционная активизация: не поддерживается Максимальный потребляемый ток от VBUS: 2 mA (5 V)
Интерфейс | Без альтернативной замены Число конечных точек, используемых этим интерфейсом (исключая конечную точку 0): 2 Класс: Определен продавцом
Конечная точка 1 | Передача массива данных на ВХОДЕ Максимальный объем передаваемых данных: 64 байтСледующая....................................
Конечная точка 2 | Передача массива данных на ВЫХОДЕ Максимальный объем передаваемых данных: 64 байта
Дескриптор строки | Идентификация языка: US English (американский вариант английского языка) 1: Manufacturer: "EPSON" 2: Product: "Perfection1640"

[К началу]

Предыдущая | Следующая