Технические характеристики

# Сканирование

Тип сканера | Цветной, планшетный
Фотоэлемент | Цветной линейный преобразователь на базе приборов с зарядовой связью (ПЗС)
Эффективная площадь | 13600 x 18720 пикселов при 1600 dpi, 100%
Размеры документа | 216 мм. x 297 мм. (8.5 x 11.7 дюймов) форматы A4 или US letter (Площадь считывания можно задавать программно.)
Разрешение сканирования | 1600 dpi (основной режим) 3200 dpi с Micro Step (субсканирование)
Разрешение на выходе | От 50 dpi до 12800 dpi (От 50 до 6400 dpi с приращением 1 dpi, 9600 dpi и 12800 dpi. 9600 dpi и 12800 dpi выполнены с функцией масштабирования)
Изменение масштаба | От 50% до 200% с приращением 1%
Данные изображения | 14 разрядов/пиксел/цвет (внутренние) 14 разрядов/пиксел/цвет (внешние)
Яркость | 7 уровней (В EPSON TWAIN, Гамма-коррекция управляет яркостью)
Установки штриховой графики | Фиксированный порог Text Enhancement Technology (Технология улучшения текста) (разрешена/запрещена по выбору)
Процесс растровой передачи полутонов | AAS (Auto Area Segmentation - Автоматическая сегментация области сканирования) разрешена/запрещена по выбору 3 режима растрирования (A, B и C) и 4 узора кластерной размывки (A, B, C и D) для двухуровневых и четырехуровневых данных (2 загружаемых узора кластерной размывки)
Гамма-коррекция | 2 типа для дисплея на базе ЭЛТ 3 типа для принтерного вывода 1 тип, определяемый пользователем
Коррекция цвета | 1 тип для дисплея на базе ЭЛТ 3 типа для принтерного вывода 1 тип, определяемый пользователем (В EPSON TWAIN доступна только коррекция цвета, определяемая пользователем)
Интерфейс | SCSI (50-штыревые полушаговые разъемы) USB (Розеточный разъем Типа B)
Источник света | Белая люминесцентная лампа с холодным катодом
Надежность | 30,000 циклов перемещения каретки (наработка на отказ основного блока)
Габаритные размеры | Ширина: 289 мм. Глубина: 442 мм. Высота: 96 мм.
Вес | Примерно 4.5 кг

[К началу]

Предыдущая | Следующая