Технические характеристики

# Автоподатчик документов

Общие характеристики:
Подача бумаги: Выход бумаги: Число загружаемых листов: | Загрузка лицевой стороной вверх Выход лицевой стороной вниз 30 листов (бумага плотностью 55 г/м , общая максимальная толщина до 6 мм.)
Электрические характеристики:
Входное напряжение: | От 21.6 до 26.4 в. постоянного тока От 4.75 до 5.25 в. постоянного тока
Входной ток: | 24 в.: 0.8 A 5 в.: 0.2 A
Условия работы и хранения:
Температура Работы: Хранения: | От 10°C до 32°C От -20°C до 60°C
Относительная влажность Работы: Хранения: | От 20% до 80%, без конденсата От 10% до 85%, без конденсата
Надежность: | 20,000 листов (наработка на отказ при загрузке/выгрузке) 10,000 листов для прозрачной пленки (наработка на отказ при загрузке/выгрузке) 12,000 циклов перемещения (наработка на отказ шарнира)
Габаритные размеры: | Высота: 319 мм. Глубина: 508 мм. Высота: 137 мм.
Вес: | Примерно 2.2 кг.

[К началу]

Предыдущая