Технические характеристики

# Способы инициализации

Сканер можно инициализировать (вернуть к фиксированному набору состояний, условий и установок параметров) следующими способами:

SCSI

Аппаратная инициализация | При включении электропитания сканера. Когда сканер получит сигнал SCSI Reset (Сброс SCSI) через интерфейс SCSI.
Программная инициализация | Когда программа посылает от компьютера команду ESC @ (инициализировать сканер). Когда получено сообщение по шине интерфейса SCSI.

USB

Аппаратная инициализация | При включении электропитания сканера. Когда конец USB-кабеля вынимается из USB-порта на сканере.
Программная инициализация | Когда программа посылает от компьютера команду ESC @ (инициализировать сканер). Когда сканер получает через USB-интерфейс сообщение Bus Reset (Сброс шины).

[К началу]

Предыдущая | Следующая