Основы сканирования

# Оптимизация сканируемого изображения

> Ручная оптимизация изображений
> Вывод предварительного изображения

EPSON TWAIN в процессе сканирования может автоматически настраивать и оптимизировать экспозицию и цвета сканируемых изображений. Кроме того, вы можете вручную задавать настройки сканирования, для чего в окне режима Manual (Ручной) есть инструменты настройки качества изображения. В данном разделе приведена общая информация об оптимизации изображений с помощью этих инструментов.

Окно режима Manual (Ручной)

| Примечание для пользователей Macintosh:

| Большинство иллюстраций, приведенных в этом разделе, предназначены для Windows поэтому на вашем экране они могут выглядеть несколько иначе. Все инструкции, кроме специально оговоренных, будут одинаковыми.

## Ручная оптимизация изображений

Для ручной оптимизации изображений настраивайте следующие установки EPSON TWAIN в указанной ниже очередности:

#### Настройте яркость и контраст

| В диалоговом окне Image Controls (Средства управления изображением) настройте установки Highlight (Света) и Shadow (Тени). См. разделы Настройка установки Highlight (Света) и Настройка установки Shadow (Тени)

| В диалоговом окне Image Controls (Средства управления изображением) настройте установку Gamma (Гамма). См. раздел Настройка установки Gamma (Гамма)

| В диалоговом окне Tone Correction (Коррекция тона) настройте кривую тона с помощью заранее заданной установки Tone Correction (Коррекции тона). См. раздел Применение заранее заданной Tone Curve (кривой тона)

#### Задайте цветовые настройки

| В диалоговом окне Color Adjustment (Настройка цвета) настройте установку Gray Balance Intensity (Интенсивность баланса серого). См. раздел Настройка установки Gray Balance Intensity (Интенсивность баланса серого цвета)

| В диалоговом окне Color Adjustment (Настройка цвета) настройте установку Saturation (Насыщенность). См. раздел Настройка установки Saturation (Насыщенность)

| В диалоговом окне Tone Correction (Коррекция тона) вручную настройте кривую тона по отдельности для каждого из цветов. См. раздел Использование Tone Curve (Кривой тона)

Чтобы в EPSON TWAIN задать нижеследующие настройки, вам потребуется вывести в окне Preview (Просмотр) предварительное изображение. Более подробная информация об это приведена в следующем разделе.

[К началу]

## Вывод предварительного изображения

Окно Preview (Просмотр), расположенное в правой части окна режима Manual (Ручной) демонстрирует вам, как задание тех или иных настроек будет отражаться на изображении. Окно Preview (Просмотр) является также отправной точкой для доступа к диалоговым окнам Image Controls (Средства управления изображением), Tone Correction (Коррекция тона) и Color Adjustment (Настройка цвета), которые содержат инструменты для оптимизации вашего изображения.

| Примечание:

| Параметры окна Preview (Просмотр) приведены в разделе Предварительный просмотр изображений , а информация об управлении качеством предварительно просматриваемого изображения приведена в разделе Configuration (Конфигурация) .

| После того, как вы выбрали Document Source (Источник документа), Image Type (Тип изображения) и Destination (назначение) , щелкните на кнопке Full Preview (Полный просмотр) , чтобы начать предварительное сканирование. На вашем экране появится предварительное изображение документа. Когда в диалоговом окне Configuration (Конфигурация) стоит флажок в клетке Automatic Preview (Автоматический просмотр) , то после запуска EPSON TWAIN будет автоматически выводиться предварительное изображение.

|  | Примечание:

|  | Для получения высококачественного предварительного изображения проверьте, что в диалоговом окне Configuration (Конфигурация) нет флажка в клетке Fast Preview (Быстрый просмотр) .

| Чтобы открыть диалоговое окно с нужными инструментами для оптимизации изображения, щелкните на одной из показанных ниже кнопок.

| Кнопка Image Controls (Средства управления изображением)
| Кнопка Tone Correction (Коррекция тона)
| Кнопка Color Adjustment (Настройка цвета)

[К началу]

Предыдущая | Следующая