Технические характеристики

# Электрические

| Модель 100-120 в. | Модель 220-240 в.
Диапазон входного напряжения | От 100 до 120 в. переменного тока ± 10% | От 200 до 240 в. переменного тока ± 10%
Номинальная частота | От 50 до 60 Гц
Номинальный ток | 0.5 A | 0.3 A
Потребляемая мощность | Примерно 25 вт. (работа) Примерно 10 вт. (ожидание)

| Примечание:

| Проверьте соответствие напряжения вашей сети напряжению, указанному на табличке электрических параметров на задней панели сканера.

[К началу]

Предыдущая | Следующая