Технические характеристики

# Пленочный адаптер

Электрические характеристики:
Напряжение питания: Номинальный ток: | От 21.6 до 26.4 в. постоянного тока 0.5 A
Условия работы и хранения:
Температура Работы: Хранения: | От 5°C до 35°C От -25°C до 60°C
Относительная влажность Работы: Хранения: | От 10% до 80%, без конденсата От 10% до 85%, без конденсата
Надежность:
Источник света: | Наработка на отказ для источника света 10,000 часов
Документ:
Прозрачные материалы | пленка формата 4 x 5 дюймов отрезок пленки 35 мм. 35 мм. слайды отрезок пленки формата 120/220 (6 x 9 см.) пленка формата 4 x 5 дюймов
Оригинал: | Пленка формата до 4 x 5 дюймов
Область чтения: | 93 x 118 мм.
Габаритные размеры: | Ширина: 222 мм. Глубина: 305 мм. Высота: 36 мм.
Вес: | Примерно 700 г.

[К началу]

Предыдущая | Следующая