О функциях утилиты EPSON TWAIN

# Tone Correction (Коррекция тона)

В окне режима Manual (Ручной) щелкните на кнопке Tone Correction (Коррекция тона) , чтобы увидеть следующее диалоговое окно.

| Примечание:

| Значением по умолчанию является установка Linear (Линейная).

| Кнопка Tone Correction (Коррекции тона) будет выглядеть тускло и не будет доступна, когда в диалоговом окне Image Type (Тип изображения) Pixel Depth (Глубина цвета) установлена в Black & White (Черно-белое) и Halftone (Полутона) установлены в None (Отсутствуют) , или для B/W Option (Параметры черно-белого сканирования) задана Text Enhancement Technology (Технология улучшения текста) .

| Вы можете наблюдать за результатами действия установок Tone Correction (Коррекция тона) в окне Preview (Просмотр).

Значение тона представляет контраст в тональном соотношении между оригинальным изображением и его воспроизведением на мониторе или принтере.

### Список Tone Curve Name (Названия кривых тона):

Выберите в списке установку коррекции тона. В этом же списке присутствуют пользовательские установки, которые были заданы и сохранены ранее.

### Редактор Tone Curve (Кривой тона):

Редактор позволяет вам создавать пользовательскую настройку коррекции тона. Для настройки значения тона нужно перетаскивать точки, находящиеся на кривой тона. Вы можете редактировать до пяти тональных элементов.

### Выходные параметры:

Если вы поставите флажок в клетке, относящейся к конкретной точке, например, 1/4 Tone или Midtone (Средние тона), то сможете перемещать эту точку и она останется там, куда вы ее переместите. На ее положение не будут влиять перемещения других точек кривой. Если в клетке флажка нет, то на данную точку будут влиять перемещения других точек.

### Параметры каналов:

Вы можете выбирать общий канал для трех цветов: красного, зеленого и синего - и изменять сразу три цвета, или же выбирать и настраивать эти цвета раздельно.

| Примечание:

| Если в в диалоговом окне Image Type (Тип изображения) Pixel Depth (Глубина цвета) установлена в Black & White (Черно-белое) 14-bit Gray (14-разрядный серый) , или 8-bit Gray (8-разрядный серый) , то вы можете выбрать только общий для всех трех цветов канал RGB.

### Кнопки Save (Сохранить)/Delete (Удалить)/OK/Cancel (Отмена)/Help (Справка):

После того, как вы скорректируете тон, введите в список Коррекция тона имя для вашей пользовательской настройки и щелкните на Save (Сохранить).

Для удаления настройки нужно в списке Коррекция тона выбрать имя удаляемой настройки и щелкнуть на Delete (Удалить).

Чтобы зафиксировать определение Tone Correction (Коррекции тона) или закрыть диалоговое окно, щелкните на OK.

Для отмены операции щелкните на Cancel (Отмена).

Для обращения к онлановой справке нужно щелкнуть на Help (Справка)

[К началу]

Предыдущая | Следующая