Информация о продукте / Технические характеристики

# Сканирование

Тип сканера | Планшетный, цветной
Фотоэлемент | Цветной линейный датчик с зарядовой связью CCD (ПЗС)
Эффективная площадь | 13,600 x 18,720 пикселов при разрешении 1600 dpi
Размеры документов | 216 x 297 мм A4 или размер US letter (считываемая область может быть указана в приложении)
Разрешение сканирования | 1600 dpi (основной режим) 3200 dpi с поддержкой Micro Step (субсканирование)
Разрешение на выходе | 50 - 12800 dpi (от 50 до 6400 dpi с приращением 1 dpi, 12800 dpi - достигается с функцией увеличения)
Скорость сканирования | 7.68 мс/строка при 1600 dpi 5.12 мс/строка при 600 dpi
Цветоделение | Фильтры цветов модели RGB на ПЗС-преобразователях
Видеоданные | 16 бит/пиксел/цвет внутренние 1, 8, 16 бит/пиксел/цвет внешние
Параметры Line Art | Фиксированный порог
Коррекция гаммы | 1 тип определяется пользователем
Интерфейс | USB 2.0 (соединительное гнездо типа B)
Источник света | Белая люминесцентная лампа с холодным катодом
Ресурс сканера | 10,000 циклов движения каретки (наработка на отказ главного блока))

[К началу]

Предыдущая | Следующая