# Инструкции по безопасности

> Предупреждения, предостережения и примечания

| Прочитайте все эти инструкции и сохраните их для последующего использования. Следуйте всем указаниям и предупреждениям на сканере.
| Предупреждение:
Проверьте, что кабель питания соответствует местным требованиям безопасности.
Поместите сканер достаточно близко к компьютеру, чтобы к нему можно было подсоединить интерфейсный кабель. Не устанавливайте и не храните сканер и блок питания вне помещения, вблизи скоплений грязи и пыли, около воды, рядом с источниками тепла либо в местах, подверженных ударам, вибрации, высокой температуре или влажности, прямому солнечному свету, в местах с сильными источниками света или с резко изменяющейся температурой или влажностью. Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками. Поместите сканер и блок питания рядом с розеткой так, чтобы питание можно было легко отключить. Кабели питания должны размещаться так, чтобы они не подвергались истиранию, порезам, износу и не перегибались. Не ставьте предметы на кабели питания и следите за тем, чтобы на них не наступали. Особенно следите за тем, чтобы питающие кабели не перегибались на входе и выходе из блока питания. Используйте блок питания только модели A241B/E или A181B, поставляемый вместе со сканером. Использование блока питания другого типа может привести к возгоранию, поражению электрическим током или к повреждению изделия Блок питания предназначен только для работы со сканером, с которым он поставляется. Не пытайтесь применить его для работы с другими устройствами, если это прямо не указано. Используйте только тот тип питания, который указан на наклейке блока питания, подключайте блок питания с помощью стандартного кабеля, соответствующего местным правилам безопасности. Не используйте сеть питания, к которой подключены копировальные аппараты или кондиционеры, которые периодически включаются и выключаются. При подсоединении сканера к удлинителю убедитесь, что суммарная сила тока устройств, подключенных к удлинителю, не превышает силы тока, на которую рассчитан удлинитель. Также убедитесь, что общее потребление тока всех устройств, подключенных к розетке, не превышает ее номинальной силы тока. Не подключайте несколько потребителей к одной розетке. Не разбирайте, не вносите изменения и не пытайтесь починить электрический кабель, блок питания, сканер или его принадлежности своими силами, кроме способов, явно описанных в прилагаемом руководстве. Не вставляйте никакие предметы в отверстия сканера, поскольку на них может попасть высокое напряжение или они могут вызвать короткое замыкание. Остерегайтесь поражения электрическим током. Отключите сканер и обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу в следующих случаях. Кабель питания или вилка были повреждены. В сканер или блок питания попала жидкость. Сканер или блок питания уронили, или корпус был поврежден. Сканер или блок питания работает ненормально или работа сканера существенно замедлилась. (Не перенастраивайте элементы управления, если это не описано в инструкции по эксплуатации). Перед очисткой отключите сканер и блок питания. Очистку проводите только с помощью мягкой салфетки. Не используйте для этого жидкости или аэрозоли. Если вы не планируете работу со сканером в течение длительного времени, отключите блок питания от электрической розетки. ### Для пользователей в США и Канаде Для предупреждения возгорания, используйте только кабель питания из комплекта поставки или другой, типа SPT-2 и выше, длиной от 1,8 до 3 метров, сертифицированный UL, 2 x 18 AWG с разъемами 125 В 10 A и 125 В 7 A. Если блок питания снабжен вилкой переменного тока с полярным подключением (контакты отличаются по ширине) и вы подключаете ее к полярной розетке, для соблюдения безопасности необходимо правильно включить вилку. Если вилка не вставляется, ее необходимо перевернуть. Если вилка не подходит и после этого, обратитесь к электрику для замены розетки. Используйте только полярный кабель питания, поставляемый вместе со сканером. ### Для пользователей в Великобритании, Сингапуре и Гонконге При замене предохранителей соблюдайте их размер и параметры. ### Для пользователей в Великобритании Следующая информация касается блока питания.
| Предупреждение:
Проверьте напряжение питания, указанное на наклейке. Используйте питание только указанного типа.
Важно: Провода вилки имеют следующую цветовую маркировку:
Синий — Нейтральный Коричневый — Под напряжением
#### При подборе вилки: Поскольку цвета проводов сетевого кабеля могут не совпадать с цветовой маркировкой, для определения клемм в вилке помните следующие правила: Синий провод должен подсоединяться к контакту вилки, обозначенному буквой N. Коричневый провод должен подсоединяться к контакту вилки, обозначенному буквой L. При повреждении вилки замените кабель питания или обратитесь к квалифицированному электрику. ## Предупреждения, Предостережения и Примечания
| Предупреждения
должны выполнятся, чтобы избежать травм
| Предостережения
должны соблюдаться, чтобы избежать повреждения оборудования.
| Примечания
содержат важную информацию и советы по работе с вашим устройством.