Технические характеристики

# Интерфейс по стандарту IEEE 1394

Тип интерфейса: | IEEE совместимый с интерфейсами стандартов 1394a-2000
Способ передачи данных: | Полудуплексный дифференциально-последовательный строба данных
Способ синхронизации: | Тактовая синхронизация по каналу двухсторонней связи
Кодирование/декодирование: | Двухстороннее
Уровень логического сигнала: | 3,3 В
Совместимость разъемов: | Совместимы с разъемами по стандарту IEEE 1394a-2000

Расположение сигнальных выводов на разъеме:

Номер вывода | Название сигнала | Функция
1 | VP | Кабель сетевого питания
2 | VG | Кабель заземления
3 | TPB* | Строб-импульс во время приема, данные во время передачи (дифференциальная пара)
4 | TPB
5 | TPA* | Данные во время приема, строб-импульс во время передачи (дифференциальная пара)
6 | TPA

Код класса питания:
100 Без внешних источников питания Установлен с функцией повтора по шине питания

[К началу]

Предыдущая | Далее