Сканирование в автоматическом режиме

# Сканирование изображения

> Запуск утилиты EPSON TWAIN
> Сохранение сканированного изображения

При автоматическом сканировании характеристики изображения автоматически оптимизируются. Вы можете быстро и легко сканировать, не изменяя комплексных установок автоматического режима.

## Запуск утилиты EPSON TWAIN

| Примечание для пользователей Macintosh:

| Большинство иллюстраций, приведенных в этом разделе, сделаны на примере операционной системы Windows, поэтому они могут отличаться по виду от тех, что будут у вас на экране монитора. Указания одни и те же, за исключением особо отмеченных.

| Запустите TWAIN-совместимое программное приложение (В качестве примера здесь используется программа Adobe Photoshop Elements.)

| Выберите пункт Import (Импортировать) в меню File (Файл) и затем выберите утилиту EPSON TWAIN 5

|  | Примечание:

|  | О конкретных установках см. документацию используемого программного приложения.

| Откроется следующее диалоговое окно.

> Утилита EPSON TWAIN автоматически просматривает и распознает источник и тип документа. См. Установка Document Type Recognition (Распознание типа документа)

> При желании выполнить дополнительные настройки щелкните на кнопке Cancel (Отмена) , а затем щелкните на кнопке (пользователи Windows) или или на стрелке в нижнем левом углу диалогового окна (пользователи Macintosh), чтобы открыть меню настройки автоматического режима. Дополнительные подробности см. Настройка установок автоматического режима.

> При желании перейти на ручной режим щелкните на кнопке Cancel (Отмена) , а затем щелкните на кнопке Manual mode (Ручной режим) , чтобы открыть окно ручного режима. Дополнительную информацию о ручном режиме см. Выбор режима .

|  | Примечание:

|  | Когда сканер прогревается, вы не можете щелкнуть на кнопке Cancel (Отмена)

|  | В зависимости от того, какое изображение вы хотите сканировать, вы можете не получить желаемого сканированного изображения. В этом случае сканируйте изображение в ручном режиме. См. Общие сведения об окне ручного режима

| После того, как утилита EPSON TWAIN просмотрит и распознает тип документа, появится следующее окно. Вы можете увидеть сообщение о типе документа и соответствующий значок в этом окне.

> Утилита EPSON TWAIN автоматически устанавливает установки Image Location (Определение области изображения) и Exposure (Экспозиция) , а затем начинает сканировать. В случае сканирования нескольких фотографий будет указываться число отсканированных изображений.

| Сканированное изображение посылается в программное приложение.

| Примечание:

| Вы не можете сканировать изображение, объем видеоданных которого превышает имеющуюся свободную оперативную память и объем свободной памяти на жестком диске. При попытке сканировать чрезмерно большое по объему видеоданных изображение на экране появится предупреждающее сообщение об этом.

| При использовании некоторых программных приложений невозможно сканирование подряд нескольких изображений.

| Если вы не можете сканировать прозрачные оригиналы в автоматическом режиме, то перейдите на ручной режим и используйте выделяюшую рамку. Подробности см. Вы не можете сканировать фотопленку в автоматическом режиме или режиме эскизного просмотра.

| Информацию о дальнейшем редактировании сканированных изображений см. в документации к используемому программному приложению.

| После того, как сканировали изображение, обязательно сохраните его. См. Сохранение сканированного изображения

| Режим, на котором вы закончили работать последний раз, включится снова при очередном запуске утилиты EPSON TWAIN.

#### Установка Document Type Recognition (Распознание типа документа)

Изображение автоматически распознается как один из следующих типов документов:

Источник документа | Тип документа | Значок
Непрозрачный | Цветная фотография |
Черно-белая фотография
Рисунок |
Текст/Штриховая графика |
Цветной документ |
Черно-белый документ
Фотопленка | Цветная негативная фотопленка |
Цветная позитивная фотопленка

| Примечание:

| В автоматическом режиме вы можете сканировать цветные прозрачные оригиналы (цветные фотопленки). При желани сканировать монохромные негативные фотопленки перейдите на ручной режим.

#### Установка Image Location (Определение области изображения)

Auto Locate (Автоматическое определение области изображения): | Сканер автоматически находит и отбирает нужное изображение. Изображение появляется без белого окаймления. (Если типом оригинала является документ или Текст/Штриховая графика, то поле размером 2 мм добавляется по всему контуру области изображения.) Когда типом документа является фотография или фотопленка, функция Auto Locate применяется по отношению к каждой фотографии по отдельности; в противном случае произойдет охват целиком всей области изображения.
Detect Skew Angle (Определить угол перекоса): | Сканер автоматически определяет перекос сканируемого изображения. Когда типом документа является фотография или фотопленка, функция Detect Skew Angle (Определить угол перекоса) применяется по отношению к каждой фотографии по отдельности. Если типом документа является Текст/Штриховая графика, то происходит охват целиком всей области изображения.

#### Установка Exposure (Экспозиция)

Сканер автоматически оптимизирует экспозицию изображения, установленного функцией Auto Locate. Параметры Гамма, Белая и Черная точка задаются автоматически.

[К началу]

## Сохранение сканированного изображения

После сканирования изображения обязательно сохраните его, выполняя описанные ниже действия (На примере программы Adobe Photoshop Elements.)

| Выберите пункт Save As (Сохранить как) в меню File (Файл).

| Выберите папку, в которой будет сохранен файл изображения.

| Введите с клавиатуры имя для изображения в поле File name (Имя файла).

| Выберите формат файла, в котором хотите сохранить изображение, из списка Format (Формат). О форматах файлов см. Форматы файлов.

| При необходимости сохранить еще установки выберите поле Save Options (Сохранить установки).

| Щелкните на кнопке Save (Сохранить)

#### Форматы файлов

В следующей таблице приводятся самые распространенные форматы файлов. Выбирайте подходящий формат, поддерживаемый используемым графическим редактором, при сохранении файлов изображений.

Формат (расширение файла) | Пояснения
Формат BMP (*.BMP) | Стандартный формат графических файлов в Windows. Большинство приложений Windows включают в себя текстовые редакторы, которые могут считывать и подготавливать изображения в этом формате.
Формат TIFF (*.TIF) | TIFF является форматом файла, который создан для обмена данными между приложениями, например, графической программой и настольно-издательской программой.
Формат JPEG (*.JPG) | JPEG является расширением сжатого файла, который предоставляет возможность сжатия файла. Однако, когда сжатие файла чрезмерное, качество изображения может ухудшиться. Качество изображения также ухудшается при каждом сохранении файла в формате JPEG. В случае редактирования файла изображения после его сохранения, исходное сканированное изображение должно быть сохранено в формате отличном от формата JPEG.
Формат EPS (*.EPS) | EPS является расширением формата файла PostScript. Большинство рисунков и настольно-издательских программ совместимы с форматом EPS.
Формат PICT (только Macintosh) | PICT является стандартным форматом графических файлов в Macintosh. Большинство приложений Macintosh, включающие в себя текстовые редакторы, могут считывать и подготавливать изображения в этом формате.

[К началу]

Предыдущая | Далее