Сканирование в автоматическом режиме

# Настройка установок автоматического режима

Вы можете изменить установки автоматического режима, как описано ниже.

| Примечание:

| Если разрешение, задано в приложение, например, Scan to E-mail (Сканировать в электронное почтовое отправление) и Scan to Web (Сканировать в Web) в утилите EPSON Smart Panel, то меню настройки установок автоматически становится недоступным.

| Щелкните на кнопке Cancel (Отмена) во время просмотра документа и распознания его типа (то есть, когда появится следующее диалоговое окно).

| Щелкните на кнопке OK (пользователи Windows) или стрелке в левом нижнем углу диалогового окна (пользователи Macintosh).

| Появится меню настройки установок автоматического режима. Задайте источник документа или разрешение.

> Чтобы задать источник документа, установите флажок в клетке опции Specify Document Source for Full Auto Mode (Задать источник документа для автоматического режима) и затем выберите источник документа. Только выбранный источник документа будет распознаваться в автоматическом режиме. Это уменьшает возможность ошибки в распознании типа документа и количество подготовительных операций, а также делает предварительное сканирование более быстрым.

> Для изменения разрешения установите флажок в клетке опции Specify Resolution for Full Auto Mode (Задать разрешение для автоматического режима) и выберите разрешение. Выбранное разрешение отменит ранее предустановленные установки. См. в следующей таблице параметры предустановленных установок.

Источник документа | Тип документа | Разрешение
Непрозрачный | Цветная фотография | 300 dpi
Черно-белая фотография | 300 dpi
Рисунок | 150 dpi
Текст/Штриховая графика | 300 dpi
Цветной документ | 150 dpi
Черно-белый документ | 150 dpi
Фотопленка | Цветная негативная фотопленка | 300 dpi
Цветная позитивная фотопленка | 300 dpi

[К началу]

Предыдущая | Далее