Сканирование в ручном режиме / Оптимизация процесса сканирования

# Рекомендуемый порядок регулировки

Утилита EPSON TWAIN может автоматически регулировать и оптимизировать экспозицию и цвета сканированных изображений в ходе сканирования. Вы также можете сделать регулировки вручную с помощью инструментов регулировки качества изображения. В этом разделе дается общая информация по оптимизации изображений с помощью этих инструментов.

Для оптимизации изображений вручную отрегулируйте следующие установки утилиты EPSON TWAIN в указанном ниже порядке:

#### Отрегулируйте яркость и контрастность

| Отрегулируйте значения параметров Highlight (Белая точка) и Shadow (Черная точка) в диалоговом окне Image Controls (Регуляторы изображения). См. Регулировка параметра Highlight (Белая точка) и Регулировка параметра Shadow (Черная точка)

| Отрегулируйте параметр Gamma (Гамма) в диалоговом окне Image Controls (Регуляторы изображения). См. Регулировка параметра Gamma (Гамма)

| Отрегулируйте кривую тоновоспроизведения с предварительно заданной корректировкой тоновоспроизведения в диалоговом окне Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения). См. Применение предустановленной кривой тоновоспроизведения

#### Выполните цветовые регулировки

| Отрегулируйте параметр Баланс яркости полутонов в диалоговом окне Color Adjustment (Регулировка цвета). См. Регулировка параметра Баланс яркости полутонов

| Отрегулируйте параметр Saturation (Насыщенность) в диалоговом окне Color Adjustment (Регулировка цвета). См. Регулировка параметра Saturation (Насыщенность)

| Вручную отрегулируйте кривую тоновоспроизведения для каждого цвета в диалоговом окне Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения). См. Выполнение установок кривой тоновоспроизведения

Чтобы сделать следующие регулировки в утилите EPSON TWAIN, необходимо вывести на экран монитора для предварительного просмотра изображения в окне Preview (Просмотр). Подробности см. Общие сведения об окне предварительного просмотра .

[К началу]

Предыдущая | Далее