Технические характеристики

# USB-интерфейс

Тип интерфейса: | Universal Serial Bus Specification Revision 2.0 (Универсальная последовательная шина, модификация технических характеристик 2.0)
Электротехнический стандарт: | Полноскоростной режим (12 Mбит/с) и высокоскоростной режим (480 Mбит/с) универсальная последовательная шина, модификация технических характеристик 2.0.
Тип разъема: | Один гнездовой разъем типа B
Конфигурация: |

Элемент | Описание
Устройство | Конечная точка 0: Максимальный объем данных: 64 байта Серийный номер: Не поддерживается Класс: Определен продавцом Идентификация продавца: 0x04B8 Идентификация изделия: 0x0112
Конфигурация | Характеристики: с автономным источником питания. Дистанционная активизация не поддерживается. Максимальный потребляемый ток по видеошине: 2 мA (5 В)
Интерфейс | Без альтернативной замены Число конечных точек массива данных, используемых интерфейсом (включая конечную точку 0): 2 Класс: Определен продавцом
Конечная точка массива данных 1 | Передача массива данных на ВХОДЕ Максимальный объем передаваемых данных: 64 байта (Полноскоростной режим) Максимальный объем передаваемых данных: 512 байта (Высокоскоростной режим)
Конечная точка массива данных 2 | Передача массива данных на ВЫХОДЕ Максимальный объем передаваемых данных: 64 байта (Полноскоростной режим) Максимальный объем передаваемых данных: 512 байта (Высокоскоростной режим)
Дескриптор строки | Идентификация языка: US English (американский вариант английского языка) 1: Производитель: "EPSON" 2: Изделие: "EPSON Scanner"

[К началу]

Предыдущая | Далее