Техобслуживание

# Перевозка сканера

Перед перевозкой сканера на большое расстояние или длительным его хранением, необходимо зафиксировать каретку сканера для исключения возможности повреждения. Выполните следующие действия.

| Включите сканер и подождите, пока каретка займет начальное положение (самое ближнее положение к петлям крышки сканера). Когда световой индикатор станет постоянно гореть зеленым светом, выключите сканер.

| При наличии крышки сканера, объединенной со слайд-модулем, отсоедините разъем слайд-модуля на крышке от интерфейсного разъема сканера для подключения дополнительных устройств.

| Поверните транспортный фиксатор в положении фиксации, чтобы закрепить каретку.

[К началу]

Предыдущая | Далее