Сканирование в ручном режиме / Оптимизация процесса сканирования

# Регулировка яркости и контрастности

> Регулировка параметра Highlight (Белая точка)
> Регулировка параметра Shadow (Черная точка)
> Регулировка параметра Gamma (Гамма)
> Применение предустановленной кривой тоновоспроизведения

Отрегулируйте яркость и контрастность перед регулировкой цвета изображения. Регулировка параметров яркость и контрастность должна выполняться в приведенном выше порядке.

## Регулировка параметра Highlight (Белая точка)

Белые точки являются наиболее светлыми участками изображения. Выполните следующие действия, чтобы отрегулировать параметр Highlight (Белая точка).

| Щелкните на кнопке Image Controls (Регуляторы изображения) для открытия диалогового окна Image Controls (Регуляторы изображения).

|  | Примечание:

|  | Параметр Highlight (Белая точка) появится тусклым и будет недоступным, когда опция B/W Option (Черно-белое) выбрана в программе Text Enhancement Technology (Технология улучшения текстовых участков) или параметр Pixel Depth (Глубина цвета) задан как Black & White (Черно-белое) , а для параметра Halftone (Полутона) выбрано None (Нет) в диалогом окне Image Type (Тип изображения).

| В диалоговом окне Image Controls (Регуляторы изображения) щелкните на кнопке Еyedropper (Пипетка) снизу параметра Highlight (Белая точка).

> Курсор мыши примет вид пипетки, возможности перемещения которой ограничены рамками окна предварительного просмотра.

|  | Примечание:

|  | При желании остановить регулировку параметра с помощью инструмента Пипетка нажмите на клавишу ESC на клавиатуре.

| Переместите пипетку к месту, яркость которого вы хотите взять в качестве параметра Белая точка, и щелкните над ним.

> Яркость пиксела в точке, над которой вы щелкните, будет значением параметра Белая точка. Остальные части изображения отрегулируются в соответствии с ним.

| Для изменения параметра Белая точка (яркости) выбранной точки сместите ползунок Highlight влево или вправо, или введите нужное значение в диапазоне от 61 до 490 в текстовом окне.

Регуляторы Exposure (Экспозиция) и Highlight (Белая точка) взаимосвязаны. Когда изменяется параметр Exposure (Экспозиция), значение параметра Highlight (Белая точка) устанавливается автоматически.

Параметр Exposure (Экспозиция) осветляет или затемняет изображение. Можно выбрать значения от -10 (самое темное) до 20 (самое яркое) смещая (щелкая и перетаскивая) ползунок.

| Примечание:

| Щелкните на кнопке Cancel (Отмена) для восстановления первоначального изображения.

[К началу]

## Регулировка параметра Shadow (Черная точка)

Черные точки, наиболее темные области изображения, являются противоположностью белым точкам. Выполните следующие действия, чтобы отрегулировать параметр Shadow (Черная точка).

| Щелкните на кнопке Image Controls (Регуляторы изображения) для открытия диалогового окна Image Controls (Регуляторы изображения).

|  | Примечание:

|  | Параметр Shadow (Черная точка) появится тусклым и будет недоступным, когда опция B/W Option (Черно-белое) выбрана в программе Text Enhancement Technology (Технология улучшения текстовых участков) или параметр Pixel Depth (Глубина цвета) задан как Black & White (Черно-белое) , а для параметра Halftone (Полутона) выбрано None (Нет) в диалогом окне Image Type (Тип изображения).

| В диалоговом окне Image Controls (Регуляторы изображения) щелкните на кнопке Еyedropper (Пипетка) снизу параметра Shadow (Черная точка)

> Курсор мыши примет вид пипетки, возможности перемещения которой ограничены рамками окна предварительного просмотра.

|  | Примечание:

|  | При желании остановить регулировку параметра с помощью инструмента Пипетка нажмите на клавишу ESC на клавиатуре.

| Переместите пипетку к месту, яркость которого вы хотите взять в качестве параметра Черная точка, и щелкните над ним.

> Яркость пиксела в точке, над которой вы щелкните, будет значением параметра Черная точка. Остальные части изображения отрегулируются в соответствии с ним.

| Для изменения параметра Черная точка (затемненности) выбранной точки сместите ползунок Shadow влево или вправо, или введите нужное значение в диапазоне от 0 до 60 в текстовом окне.

| Примечание:

| Щелкните на кнопке Cancel (Отмена) для восстановления первоначального изображения.

[К началу]

## Регулировка параметра Gamma (Гамма)

Параметр Gamma (Гамма) представляет собой разницу по контрасту между светлыми и темными тонами изображения. Любое изменение параметра Gamma (Гамма) отражается только на средних тонах изображения.

Щелкните на кнопке Image Controls (Регуляторы изображения) для открытия диалогового окна Image Controls (Регуляторы изображения).

Для изменения значения параметра Gamma (Гамма) изображения сместите ползунок Gamma влево или вправо, или введите в текстовом окне значение в диапазоне от 0,5 до 5,0.

первоначальное изображение
Значение параметра Gamma (Гамма) равно 1,8 | Значение параметра Gamma (Гамма) равно 2,6

| Примечание:

| Параметр Gamma (Гамма) появится тусклым и будет недоступным, когда опция B/W Option (Черно-белое) выбрана в программе Text Enhancement Technology (Технология улучшения текстовых участков) или параметр Pixel Depth (Глубина цвета) задан как Black & White (Черно-белое) , а для параметра Halftone (Полутона) выбрано None (Нет) в диалогом окне Image Type (Тип изображения).

| Щелкните на кнопке Cancel (Отмена) для восстановления первоначального изображения.

[К началу]

## Применение предустановленной кривой тоновоспроизведения

Вы можете тонко отрегулировать контрастность в изображении путем применения предустановленных кривых тоновоспроизведения. Это увеличивает возможности в регулировки изображения при совместном использовании с установками Auto Exposure (Автоэкспозиция).

Щелкните на кнопке Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения) , чтобы открыть диалоговое окно Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения). Список Tone Curve Name (Имя кривой тоновоспроизведения) в диалоговом окне Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения) предоставляет шесть наиболее общих кривых тоновоспроизведения, описанных ниже.

| Примечание:

| По умолчанию задана установка Linear (Линейная).

| Кнопка Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения) появится тусклой и будет недоступной, когда параметр Pixel Depth (Глубина цвета) задан как Black & White (Черно-белое) , а для параметра Halftone (Полутона) выбрано None (Нет) или опция B/W Option (Черно-белое) выбрана в программе Text Enhancement Technology (Технология улучшения текстовых участков) в диалоговом окне Image Type (Тип изображения).

#### Linear (Линейная кривая)

Линейная кривая тоновоспроизведения не допускает тоновой коррекции и является установкой по умолчанию. Используйте эту опцию, когда вы удовлетворены тоном предварительно просматриваемого изображения.

#### Lighten (Осветление)

Изменяет темные изображения (подобные недоэкспонированной фотопленке) для небольшого увеличения их яркости.

#### Darken (Затемнение)

Изменяет светлые изображения (подобные переэкспонированной фотопленке) для небольшого увеличения их затемненности.

#### Flat Contrast (Низкая контрастность)

Уменьшает контрастность высококонтрастных изображений для придания им более естественного вида.

#### High Contrast (Высокая контрастность)

Увеличивает контрастность блеклых изображений.

#### Open Shadow (Прояснение теней)

Улучшает детали в темных областях изображений.

| Примечание:

| Дополнительную информацию о тоновой коррекции см. Выполнение установок кривой тоновоспроизведения .

| Щелкните на кнопке Cancel (Отмена) для восстановления первоначального изображения.

[К началу]

Предыдущая | Далее