Технические характеристики

# Сканирование

Тип сканера | Планшетный, цветной
Фотоэлемент | Цветной линейный преобразователь на базе приборов с зарядовой связью
Эффективная площадь | 20400 x 28080 пикселов при 2400 dpi, 100%
Размеры документа | 216 x 297 мм формат A4 или US letter (Площадь считывания можно задавать программно.)
Разрешение сканирования | 2400 dpi (основной режим) 4800 dpi при Micro Step (субсканирование)
Разрешение на выходе | от 50 dpi до 12800 dpi (от 50 dpi до 6400 dpi с шагом 1 dpi, 12800 dpi. 12800 dpi выполняется функцией масштабирования)
Цветоделение | Цветные фильтры RGB на базе приборов с зарядовой связью
Масштабирование | от 50% до 200% с шагом 1%
Видеоданные | 16 бит/пиксел/цвет (внутренние) 16 бит/пиксел/цвет (внешние)
Яркость | 7 уровней (В утилите EPSON TWAIN функция Гамма коррекция управляет яркостью)
Установки Штриховая графика | Фиксированный порог чувствительности Технология улучшения текстовых участков (включается/выключается по выбору)
Обработка полутонов | Автоматическая сегментация области сканирования включается/выключается по выбору 3 режима обработки полутонов (A, B и C), а также 4 способа размывки полутонов (A, B, C и D) для двухуровневых и четырехуровневых данных
Гамма-коррекция | 2 типа для монитора с электронно-лучевой трубкой 3 типа для принтера 1 тип, определяемый пользователем
Коррекция цветовоспроизведения | 1 тип для монитора с электронно-лучевой трубкой 3 типа для отпечатков принтера 1 тип, определяемый пользователем (определяемая пользователем Коррекция цветовоспроизведения доступна только в окне утилиты EPSON TWAIN)
Интерфейс | USB (гнездовой разъем типа B) и последовательный интерфейс по стандарту IEEE 1394
Источник света | Белая люминесцентная лампа с холодным катодом
Ресурс | 30000 циклов перемещения каретки (наработка на отказ основного блока)
Габаритные размеры | Ширина: 304 мм Длина: 476 мм Высота: 122 мм с крышкой, объединенной со слайд-модулем
Масса | Около 5,8 кг с крышкой, объединенной со слайд-модулем

К началу]

Предыдущая | Далее