Сканирование в ручном режиме / Пользование окном ручного режима утилиты EPSON TWAIN

# Выбор источника документа

При сканировании непрозрачных оригиналов, уложенных на стекло планшета сканера, оставьте в качестве установки Document Source (Источник документа) параметр Flatbed (Планшет сканера) . При сканировании прозрачных оригиналов выбирайте установки TPU: Color Neg. Film (Слайд-модуль: цветная негативная фотопленка), TPU: Monochrome Neg. Film (Слайд-модуль: монохромная негативная фотопленка) или TPU: Pos. Film (Слайд-модуль: позитивная фотопленка)

### Flatbed (Планшет сканера)

Выбирайте эту установку для сканирования непрозрачных документов.

### TPU: Color Neg. Film, TPU: Monochrome Neg. Film, TPU: Pos. Film

Выбирайте одну из опций в зависимости от типа сканируемой фотопленки (негативная или позитивная, цветная или монохромная) при пользовании слайд-модулем, встроенным в крышку. Когда сканируете цветную негативную фотопленку, задавайте установку TPU: Color Neg. Film ; для монохромной негативной фотопленки выбирайте TPU: Monochrome Neg. Film ; для позитивной фотопленки (или слайдов) выбирайте установку TPU: Pos. Film .

| Примечание:

| Установки, использовавшиеся непосредственно перед закрытием утилиты EPSON TWAIN остаются действующими. Поэтому, если вы сканировали прозрачные оригиналы при задании для установки Document Source (Источник документа) в качестве параметров TPU: Color Neg. Film TPU: Monochrome Neg. Film или TPU: Pos. Film, то при последующем запуске утилиты EPSON TWAIN и попытке сканировать непрозрачные документы с помощью подложки для непрозрачных оригиналов на экране появится сообщение об ошибке. Когда это случится, задайте для установки Document Source (Источник документа) параметр Flatbed (Планшет сканера)

[К началу]

Предыдущая | Далее