Сканирование в ручном режиме / Пользование окном ручного режима утилиты EPSON TWAIN

# Выбор типа изображения

> Список Image Type (Тип изображения)
> Кнопка Image Type (Тип изображения)

Используйте список Image Type (Тип изображения), чтобы отобрать нужную установку из множества предустановленных и заданных пользователем установок, или используйте кнопку Image Type (Тип изображения) для выполнения частных изменений в установках и последующего сохранения собственных установок.

## Список Image Type (Тип изображения)

Список Image Type (Тип изображения) предоставляет предустановленные установки, описанные ниже. Имеющиеся предустановленные установки подходят к большинству типов изображений, поэтому рекомендуется вначале использовать их. Щелкайте на стрелках справа для просмотра всех доступных установок. Если вы позднее захотите сделать тонкие регулировки в установке Image Type (Тип изображения), то используйте кнопку Image Type (Тип изображения). Подробности см. Кнопка Image Type (Тип изображения).

| Примечание:

| Когда в качестве источника документа задано TPU: Monochrome Neg.Film (Слайд-модуль: монохромная негативная фотопленка) или активизирован режим эскизного просмотра, доступны только пункты Color Photo (Цветная фотография) и Black & White Photo (Черно-белая фотография) в списке Image Type (Тип изображения).

### Color Photo (48-bit) [Цветная фотография (48-битовая глубина цвета)]

48-битовая глубина цвета, наилучшее качество

Эта установка эффективна при сканировании позитивной и негативной фотопленки для дальнейшего редактирования.

| Примечание:

| Эта установка доступна только в определенных приложениях, например, Adobe Photoshop.

### Color Photo (Цветная фотография)

24-битовая глубина цвета, превосходное качество

Эта установка эффективна при сканировании цветной фотографии.

### Color Document (Цветной документ)

24-битовая глубина цвета и наилучшее качество с одновременным удалением растрового муара

Это установка эффективна при сканировании цветных журналов и каталогов. Дополнительную информацию о муаре см. Муар в сканированном изображении.

### Black & White Photo(16-bit) [Черно-белая фотография (16-битовое представление серых полутонов)]

16-битовое представление серых полутонов, наилучшее качество

Эта установка эффективна при сканировании позитивной и негативной фотопленки для дальнейшего редактирования.

| Примечание:

| Эта установка доступна только в определенных приложениях, например, Adobe Photoshop.

### Black & White Photo (Черно-белая фотография)

8-битовое представление цвета, превосходное качество

Эта установка эффективна при сканировании черно-белой фотографии.

### Black & White Document (Черно-белый документ)

8-битовое представление цвета, наилучшее качество с одновременным удалением растрового муара

Это установка эффективна при сканировании черно-белых журналов и каталогов. Дополнительную информацию о муаре см. Муар в сканированном изображении.

### Illustration (Рисунок)

24-битовая глубина цвета, наилучшее качество с одновременным сглаживанием цветовых переходов

Эта установка эффективна при сканировании больших однотонных областей (например, гравюры, рисунки и диаграммы).

### Text/Line Art (Текст/Штриховая графика)

Черно-белое, черновое качество

Эта установка эффективна при сканировании символов - только нецветных документов или чертежей.

### Text (Background Removal) [Текст (фон удален)]

Черно-белое, наилучшее качество и Text Enhancement Technology (технология улучшения текстовых участков)

Эта установка предназначена для оптического распознания символов.

### Copy & Fax (Копировать и направить в факсимильное устройство)

Черно-белое, резкие тоновые переходы, черновое качество и Auto Area Segmentation (Атоматическая сегменатация области сканирования)

[К началу]

## Кнопка Image Type (Тип изображения)

Кнопка Image Type (Тип изображения) открывает диалоговое окно Image Type (Тип изображения), в котором можно настроить установки опции Image Type (Тип изображения), описанные в этом разделе.

Щелкните на кнопке Image Type (Тип изображения) . Появится следующее диалоговое окно.

| Примечание:

| Когда в качестве источника документа задано TPU: Monochrome Neg.Film (Слайд-модуль: монохромная негативная фотопленка) или активизирован режим эскизного просмотра, кнопка Image Type (Тип изображения) не выводится на экран.

| В окне предварительного просмотра вы можете видеть действие установок Pixel Depth (Глубина цвета), Auto Exposure (Автоэкспозиция), Dropout (Удаление нежелательного цвета) и Halftone (Растр) в диалоговом окне Image Type (Тип изображения).

Чтобы сохранить выполненные установки как единую группу пользовательских установок, введите с клавиатуры новое имя в окне Image Type Name (Имя типа изображения), затем щелкните на кнопке Save (Сохранить) . Чтобы удалить пользовательскую установку типа изображения, выберите имя установки, потом щелкните на кнопке Delete (Удалить)

Для применения выполненных установок щелкните на кнопке OK . Для отмены установок щелкните на кнопке Cancel (Отмена)

### Image Type Name (Имя типа изображения)

Названия предустановленных установок и сохраненные пользовательские установки появляются в списке Image Type Name (Имя типа изображения).

### Pixel Depth (Глубина цвета)

Выберите глубину сканирования цвета из следующего списка:

> 48-bit Color (48-битовая глубина цвета)
> 24-bit Color (24-битовая глубина цвета)
> 16-bit Gray (16-битовое представление серых полутонов)
> 8-bit Gray (8-битовое представление серых полутонов)
> Black & White (Черно-белое)

| Примечание:

| Будьте внимательны к тому, что некоторые приложения не поддерживают более 24-битовой глубины цвета или 8-битового представления серых полутонов.

### Scanning Mode (Режим сканирования)

Используйте эту установку для выполнения выбора между скоростью и качеством сканирования. Best (Основной) обеспечивает наилучшее качество, в то время как Draft (Черновой) обеспечивает более быстрое сканирование с частичной потерей качества.

### De-screening (Удаление растрового муара)

Выбирайте ON (Включено) или Off (Выключено). Когда эта опция выбрана, муар автоматически удаляется со сканированных изображений, но сканирование длится дольше. Дополнительную информацию о муаре см. Муар в сканированном изображении.

| Примечание:

| Опция De-screening (Удаление растрового муара) выводится тусклой и недоступной, когда глубина цвета задана как Black & White (Черно-белое)

| Опция De-screening (Удаление растрового муара) доступна, когда разрешение задано в пределах от 25 dpi до 800 dpi.

### Color Smoothing (Сглаживание цветовых переходов)

Выбирайте ON (Включено) или Off (Выключено). Когда эта опция выбрана, цвета в изображении связаны с ограниченным числом индексированных цветов. Эта опция полезна при сканировании больших однотонных областей (например, гравюры, рисунки и диаграммы).

| Примечание:

| Глубина цвета выходного изображения соответствует 24- битовой глубине цвета.

| Опция Color Smoothing (Сглаживание цветовых переходов) доступна, только когда в качестве параметра глубины цвета задано 24-bit color (24-битовая глубина цвета)

| Если для опции Color Smoothing (Сглаживание цветовых переходов) задано ON (Включено), то необходимо предварительно просмотреть изображение перед его окончательным сканированием.

### Опция Auto Exposure (Автоэкспозиция)

Позволяет задать виды регулировок, выполняемых функцией Auto Exposure (Автоэкспозиция).

Когда выбрано Photo (Фотография) , функция Auto Exposure (Автоэкспозиция) включается и оптимизирует функцию улучшения изображения для фотографических источников изображения. Когда выбрано Document (Документ) , функция Auto Exposure (Автоэкспозиция) оптимизирует функцию улучшения изображения печатных материалов, например, брошюры, журнала или газеты. В случае сканирования фотографий или документов, содержащих большое количество изображений, выберите параметр Photo (Фотография) . Выбирайте параметр Document (Документ) в случае сканирования печатного текста.

Результаты действия установок опции Auto Exposure (Автоэкспозиция) вы можете увидеть в окне предварительного просмотра, если щелкните на кнопке Auto Exposure (Автоэкспозиция) или будете просматривать изображение при простановке флажка в клетке опции Continuous Auto Exposure (Постоянная автоэкспозиция) в диалоговом окне Configuration (Конфигурация).

| Примечание:

| Опция Auto Exposure (Автоэкспозиция) будет выглядит тусклой и недоступной, когда глубина цвета задана как Black & White (Черно-белое)

### Dropout (Удаление нежелательного цвета)

Выберите цвет, подлежащий удалению при черно-белом сканировании цветного оригинала. Правильное использование возможностей удаления нежелательного цвета может повысить качество черно-белых сканированных изображений. Для функции Dropout имеются следующие опции:
None (Нет), Red (Красный), Green (Зеленый) и Blue (Синий)

| Примечание:

| Функция Dropout (Удаление нежелательного цвета) доступна только тогда, когда в качестве параметра глубины цвета задано 16-bit Gray (16-битовое представление серых полутонов), 8-bit Gray (8-битовое представление серых полутонов) или Black & White (Черно-белое)

| В зависимости от сканируемого изображения может требоваться регулировать установку Threshold (Порог чувствительности) в диалоговом окне Image Controls (Регуляторы изображения) перед выполнением установки опции Dropout (Удаление нежелательного цвета), чтобы достичь желаемого эффекта.

### B/W Option (Черно-белое)

Эти опции эффективны при сканировании текста или изображений в серых полутонах. Выберите одну из следующих функций:
Text Enhancement Technology (Технология улучшения текстовых участков), Auto Area Segmentation (Автоматическая сегментация области сканирования) или None (Нет)

Text Enhancement Technology (Технология улучшения текстовых участков)
Для повышения точности распознания при сканировании в оптическую систему распознания символов выбирайте эту опцию. Эта функция исключает фон документа из процесса сканирования.

Auto Area Segmentation (Автоматическая сегментация области сканирования)
Для повышения ясности изображений в серых полутонах и более точного распознания текста выбирайте эту опцию. Эта функция отделяет текст от графики.

| Примечание:

| Опция B/W Option (Черно-белое) доступна только тогда, когда в качестве параметра глубины цвета задано Black & White (Черно-белое)

| В случае отсутствия необходимости в функциях Text Enhancement Technology (Технология улучшения текстовых участков) и Auto Area Segmentation (Автоматическая сегментация области сканирования) выберите пункт None (Нет)

### Halftone (Растр)

Выбирайте установку Halftone (Растр) или Dither (Размывка полутонов) для воспроизведения изображений с помощью растровых точек специальной формы:

> Mode A (Hard Tone) [Режим А (Резкие тона)]
> Mode B (Soft Tone) [Режим В (Мягкие тона)]
> Mode C (Net Screen) [Режим С (Растровая сетка)]
> Dither A (4 4 Bayer) [Размывка полутонов А (4 х 4 Bayer)]
> Dither B (4 4 Spiral) [Размывка полутонов В (4 х 4 Спираль)]
> Dither C (4 4 Net Screen) [Размывка полутонов С (4 х 4 Растровая сетка)]
> Dither D (8 4 Net Screen) [Размывка полутонов D (8 х 4 Растровая сетка)]
> None (Нет)

| Примечание:

| Опция Halftone (Растр) доступна только тогда, когда в качестве параметра глубины цвета задано Black & White (Черно-белое)

[К началу]

Предыдущая | Далее