Сканирование в автоматическом режиме

# Укладка слайдов и фотопленки

Вы можете сканировать прозрачные оригиналы, например, позитивную и негативную фотопленки, просвечивая оригинал. В следующих разделах объясняется, как укладывать слайды и фотопленку на стекло планшета сканера.

Вы можете сканировать слайды и полосы фотопленки в границах области сканирования слайд-модуля, встроенного в крышку сканера, равной 4 x 9 дюймов (102 x 230 мм).

| Примечание:

| Если вы планируете сканировать прозрачные оригиналы с помощью приложения утилиты EPSON Smart Panel или утилиты EPSON Photo Print, то подробности см. в соответствующей документации.

| Протрите изнутри крышку сканера со встроенным слайд-модулем и стекло планшета перед сканированием прозрачных оригиналов.

| При желании сканировать непрозрачные оригиналы см. подробности в руководстве по подготовке сканера к работе.

| Предостережение:

| Держите фотопленку за края или дополнительно воспользуйтесь перчатками. Прикасание к поверхности пленки оголенными руками может привести к тому, что на поверхности пленки останутся отпечатки пальцев или другие следы грязи.

| Если на сканер не установлена крышка, объединенная со слайд-модулем, то подсоедините разъем слайд-модуля к интерфейсному разъему сканера для подключения дополнительных устройств.

|  | Примечание:

|  | Перед установкой и снятием крышки, объединенной со слайд-модулем, обязательно выключите сканер и отсоедините его от компьютера.

| Откройте крышку, объединенную со слайд-модулем.

|  | Примечание:

|  | Не кладите тяжелые предметы на стекло планшета сканера. Также не давите на стекло планшета сканера с чрезмерным усилием.

| Если установлена подложка для непрозрачных оригиналов, то ее необходимо снять. Ухватитесь за верх подложки для непрозрачных оригиналов и аккуратно вытяните ее вверх.

|  | Примечание:

|  | Перед сканированием прозрачных оригиналов убедитесь в том, что подложка для непрозрачных оригиналов снята. В противном случае изображения не смогут быть отсканированы, как предполагалось.

| Уложите прозрачный оригинал в держатель фотопленки и положите его на стекло планшета сканера. В нижеследующих разделах см. подробности для каждого типа прозрачных оригиналов и затем переходите к пункту 5.

|  | Примечание:

|  | Стороной основы фотопленки является сторона, на которой проставляется имя производителя фотопленки и идентификационные номера фотопленки.

> Полоса 35-мм фотопленки
> 120/220 (6 x 9 см) фотопленка
> 4 x 5 дюйма фотопленка
> 35-мм слайд

### Полоса 35-мм фотопленки

> Вставьте полосу фотопленки в держатель полосы 35-мм фотопленки, повернув фотопленку основой книзу. Продвиньте полосу фотопленки настолько, чтобы весь кадр расположился внутри отверстия держателя фотопленки.

> Положите держатель фотопленки на стекло планшета сканера, совместив угол держателя с верхним правым углом стекла планшета.

### 120/220 (6 x 9 см) фотопленка

> Вставьте полосу фотопленки в держатель фотопленки размером 120/220 (6 x 9 см), повернув фотопленку основой книзу. Продвиньте полосу фотопленки настолько, чтобы весь кадр, который вы хотите сканировать, расположился внутри отверстия держателя фотопленки.

> Положите держатель фотопленки на стекло планшета сканера, совместив угол держателя с верхним правым углом стекла планшета.

### 4 x 5 дюйма фотопленка

> Вставьте фотопленку в держатель фотопленки размером 4 x 5 дюйма, повернув фотопленку основой книзу. Продвиньте полосу фотопленки настолько, чтобы весь кадр, который вы хотите сканировать, расположился внутри отверстия держателя фотопленки.

> Положите держатель фотопленки на стекло планшета сканера, совместив угол держателя с верхним правым углом стекла планшета.

### 35-мм слайд

> Положите держатель слайда на стекло планшета сканера, совместив угол держателя с верхним правым углом стекла планшета.

> Затем вдвиньте слайды в держатель 35 мм слайдов, как показано ниже.

| Закройте крышку сканера, объединенную со слайд-модулем.

| Примечание:

| Обеспечьте плотное закрытие крышки сканера, объединенной со слайд-модулем; в противном случае не удастся получить цветные изображения требуемого качества.

| Для снятия держателя фотопленки со стекла планшета сканера сместите держатель влево или вправо, а затем снимите его со стекла планшета.

Теперь вы готовы сканировать. Придерживайтесь указаний в Сканирование изображения

[К началу]

Предыдущая | Далее