Технические характеристики

# Крышка сканера, объединенная со слайд-модулем

Электротехнические характеристики:
Входное напряжение: | Постоянный ток напряжением от 21,6 до 26,4 В
| Номинальный ток: | 0,5 A
Оригиналы:
Прозрачные пленки размером вплоть до | 35 мм фотопленки 35 мм слайда 120/220 (6 x 9 см) фотопленка 4 x 5 дюйма фотопленка
Издательский оригинал: | Фотопленки размером до 4 x 5 дюймов
Считываемая область: | 102 x 230 мм

[К началу]

Предыдущая | Далее