Поиск и устранение неисправностей / Проблемы и меры по их устранению

# Световой индикатор ошибок

Когда происходит ошибка, сканер прекращает работу и световой индикатор ошибок указывает тип ошибки, как описано ниже.

Цвет светового индикатора ошибок | Состояние светового индикатора ошибок | Тип ошибки
Красный | Мигает | Ошибка интерфейса
Мигает | Непоправимая ошибка

### Ошибка интерфейса

Неправильная установка интерфейса или сканер неправильно подсоединен к компьютеру.

Если произошла такая ошибка, то выключите сканер и затем снова его включите, чтобы перезагрузить сканер.

### Непоправимая ошибка

Ошибки этого типа указывают на наличие одной из следующих неисправностей:

- Требуется замена люминесцентной лампы.

- Рычаг транспортного фиксатора не освобожден.

- Сканер функционирует с нарушениями.

Проверьте, что рычаг транспортного фиксатора отпущен, а также отсутствие неисправностей у установленных дополнительных устройств. Затем выключите и включите сканер. Если это не устранит неисправность, то обратитесь к дилеру.

[К началу]

Предыдущая | Далее