Технические характеристики

# Электротехнические характеристики

| Модель с входным рабочим напряжением 100-120 В | Модель с входным рабочим напряжением 220-240 В
Диапазон входного рабочего напряжения | Переменный ток напряжением от 100 до 120 В ± колебание в пределах 10% | Переменный ток напряжением от 200 до 240 В ± колебание в пределах 10%
Номинальная частота тока | от 50 до 60 Гц
Номинальный ток | 0,45 A | 0,25 A
Потребляемая мощность | Около 23 Вт (при работе) Около 7 Вт (в режиме ожидания)

| Примечание:

| Проверьте, соответствует ли напряжение в сети напряжению, указанному в табличке электрических параметров на задней стенке сканера.

[К началу]

Предыдущая | Далее