Сканирование в ручном режиме / Оптимизация процесса сканирования

# Регулировка цвета

> Регулировка параметра Gray Balance Intensity (Баланс яркости полутонов)
> Регулировка параметра Saturation (Насыщенность)
> Выполнение установок кривой тоновоспроизведения

Регулировки цвета должны проводиться после регулировки параметров, связанных с яркостью и контрастностью. Настройка цвета должна быть выполнена в приведенном выше порядке.

## Регулировка параметра Gray Balance Intensity (Баланс яркости полутонов)

Параметр Gray Balance Intensity (Баланс яркости полутонов) позволяет снимать избыток тона (интенсивность цвета) определенного цвета. Выполните следующие действия для регулировки параметра Gray Balance Intensity (Баланс яркости полутонов).

| Щелкните на кнопке Color Adjustment (Регулировка цвета), чтобы открыть диалоговое окно Color Adjustment (Регулировка цвета).

|  | Примечание:

|  | Параметр Gray Balance Intensity (Баланс яркости полутонов) появится тусклым и будет недоступным, когда для опции Pixel Depth (Глубина цвета) выбраны 16-bit Gray (16-битное представление полутонов), 8-bit Gray (8-битное представление полутонов) или Black & White (Черно-белое)

| В диалоговом окне Color Adjustment (Регулировка цвета) щелкните на кнопке Eyedropper (Пипетка) снизу параметра Gray Balance Intensity (Баланс яркости полутонов)

> Курсор мыши примет вид пипетки, возможности перемещения которой ограничены рамками окна предварительного просмотра.

|  | Примечание:

|  | При желании остановить регулировку параметра с помощью инструмента Пипетка нажмите на клавишу ESC на клавиатуре.

| Переместите пипетку к месту, где вы хотите сбалансировать яркость полутонов, и затем щелкните на цвете выбранного места.

> Выбранный цвет появится ниже в двух окнах снизу ползунка Gray Balance Intensity (Баланс яркости полутонов) .

| Сместите ползунок влево или вправо, или введите нужное значение в диапазоне от 0 до 100 в текстовом окне для балансировки яркости полутонов выбранного цвета.

Баланс яркости полутонов при значении 100

> Изменение значения приводит к соответствующему изменению цвета в правом окне. Эти изменения также отражаются на виде изображения в окне предварительного просмотра.

| Примечание:

| Щелкните на кнопке Cancel (Отмена) для восстановления первоначального изображения.

[К началу]

## Регулировка параметра Saturation (Насыщенность)

Насыщенность является плотностью цвета. Более высокая насыщенность делает цвет более интенсивным, в то время как слабая насыщенность делает цвет бледным.

Щелкните на кнопке Color Adjustment (Регулировка цвета) для открытия диалогового окна Color Adjustment (Регулировка цвета).

Для изменения насыщенности цвета в изображении сместите ползунок Saturation влево или вправо, или введите значение в диапазоне от -100 (самая минимальная плотность цвета) до 100 (самая высокая плотность цвета) в текстовом окне.

Первоначальное изображение | При значении 50

| Примечание:

| Параметр Saturation (Насыщенность) появится тусклым и будет недоступным, когда для опции Pixel Depth (Глубина цвета) выбраны 16-bit Gray (16-битное представление полутонов), 8-bit Gray (8-битное представление полутонов) или Black & White (Черно-белое) в диалоговом окне Image Type (Тип изображения).

| Щелкните на кнопке Cancel (Отмена) для восстановления первоначального изображения.

[К началу]

## Выполнение установок кривой тоновоспроизведения

Кривая тоновоспроизведения предоставляет универсальные средства для регулировки интенсивности цветов в сканированном изображении. Можно отрегулировать значения параметров Shadow (Черная точка), Mid-tone (Средняя точка среднего тона) и Highlight (Белая точка), которые помогают обеспечить хорошую балансировку цветов в изображении.

| Примечание:

| Пользоваться кривой тоновоспроизведения рекомендуется для выполнения тонких регулировок после просмотра изображения и регулировки параметров Highlight (Белая точка) и Shadow (Черная точка) с помощью функции Auto Exposure (Автоэкспозиция) и диалогового окна Image Controls (Регуляторы изображения). Использовать кривую тоновоспроизведения, чтобы выполнить начальные установки, не рекомендуется.

| Кнопка Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения) появится тусклой и недоступной, когда параметр Pixel Depth (Глубина цвета) задан как Black & White (Черно-белое) , а для параметра Halftone (Полутона) выбрано None (Нет) , или опция B/W Option (Черно-белое) выбрана в программе Text Enhancement Technology (Технология улучшения текстовых участков) в диалоговом окне Image Type (Тип изображения).

Кривая тоновоспроизведения находится в диалоговом окне Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения), которое появится, когда вы щелкните на кнопке Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения) . В следующем разделе описывается, как использовать каждый регулятор в диалоговом окне Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения).

Для сохранения собственных установок регуляторов в диалоговом окне Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения) введите с клавиатуры новое имя в окне Tone Curve Name (Имя кривой тоновоспроизведения) и щелкните на кнопке Save (Сохранить) . Для удаления установки из списка Tone Curve Name (Имя кривой тоновоспроизведения) выберите ее и щелкните на кнопке Delete (Удалить) . Подробности см. Настройка собственной кривой тоновоспроизведения

Для использования собственных установок регуляторов в диалоговом окне Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения) щелкните на кнопке OK. Для восстановления исходных установок щелкните на кнопке Cancel (Отмена)

### Список Tone Curve Name (Имя кривой тоновоспроизведения)

Используйте этот список для отбора предустановленной кривой тоновоспроизведения. Существует шесть доступных предустановленных кривых тоновоспроизведения и вы можете добавить собственные кривые в этот список, выполняя процедуру, описанную в следующем разделе Сохранение собственной кривой тоновоспроизведения

Curve Name (Имя кривой) | Highlight (Белая точка) | 1/4 Tone (Точка 1/4 тона) | Midtone (Средняя точка) | 3/4 Tone (Точка 3/4 тона) | Shadow (Черная точка) | Назначение
Linear (Линейная) | 245 | 192 | 128 | 64 | 8 | Кривая по умолчанию
Lighten (Осветление) | 245 | 193 | 133 | 74 | 4 | Осветляет темное изображение
Darken (Затемнение) | 245 | 152 | 82 | 38 | 11 | Затемняет светлое изображение
Flat Contrast (Низкая контрастность) | 245 | 182 | 129 | 72 | 2 | Уменьшает контрастность
High Contrast (Высокая контрастность) | 245 | 204 |  | 129 51 | 2 | Увеличивает контрастность
Open Shadow (Прояснение теней) | 245 | 193 | 129 | 80 | 5 | Осветляет темные тени

При выборе какой-либо кривой из списка Tone Curve Name (Имя кривой тоновоспроизведения) изменяются соответственно установки в диалоговом окне Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения).

### Channels (Цветовые каналы изображения)

Щелкните на дополнительной кнопке под записью Channels (Цветовые каналы изображения) , чтобы выбрать цвет той кривой тоновоспроизведения, которую хотите отрегулировать. При выборе самой верхней кнопки - канала Master (Глобальный), регулируются одновременно все три цвета. Выбор одного из цветовых каналов изображения позволяет отрегулировать по отдельности только красный, зеленый или голубой.

| Примечание:

| Когда для опции Pixel Depth (Глубина цвета) выбраны 16-bit Gray (16-битное представление полутонов) 8-bit Gray (8-битное представление полутонов) или Black & White (Черно-белое) в диалоговом окне Image Type (Тип изображения), вы можете выбрать только опцию Combined RGB channel (Объединенный RGB канал).

### Tone curve editor (Редактор кривой тоновоспроизведения)

С перемещением указатель мыши в редакторе кривой тоновоспроизведения принимает вид указательного пальца. Используйте этот указатель для перемещения любой из пяти точек на кривой и изменения соответственно ее формы. По оси x отражается показатель яркости оригинала (входные значения), а по оси y - сканированного изображения (выходные значения).

Для возврата кривой тоновоспроизведения к форме кривой по умолчанию выберите Linear (Линейная) в списке Tone Curve Name (Имя кривой тоновоспроизведения).

### Выходные значения

Выходные значения являются текущими величинами для выходных данных в соответствии с текущим положением точек на кривой тоновоспроизведения в редакторе. Эти значения изменяются, когда вы перемещаете точки в окне Редактора кривой тоновоспроизведения, или вы можете в нем ввести нужные значения, чтобы изменить форму кривой тоновоспроизведения. Каждый параметр может быть отрегулирован в диапазоне от 0 до 255.

| Примечание:

| Слева от названия каждого выходного параметра имеется клетка. В клетках опций Highlight (Белая точка) и Shadow (Черная точка) всегда установлен флажок, но можно проставлять или снимать флажок в клетках опций 1/4 Tone (Точка 1/4 тона), Midtone (Средняя точка) и 3/4 Tone (Точка 3/4 тона), щелкнув на клетке нужной опции.

| Когда значение в клетке опции отсутствует, соответствующая ей в редакторе точка на кривой тоновоспроизведения автоматически сдвигается редактором для выпрямления кривой при перемещении какой-либо одной из остальных точек кривой.

| Когда выбрана клетка опции со значением, это означает, что соответствующая ей точка зафиксирована и она не будет смещаться, если смещать другие точки.

### Настройка собственной кривой тоновоспроизведения

Вы можете настроить кривую тоновоспроизведения и затем сохранить или удалить собственную кривую тоновоспроизведения.

#### Сохранение собственной кривой тоновоспроизведения

Выполните следующие действия для присвоения имени настроенной вами кривой тоновоспроизведения и если хотите сохранить ее для использования в будущем:

| Измените установки кривой тоновоспроизведения по собственному желанию. Это приведет к необходимости замены имени, приведенного в списке Tone Curve Name (Имя кривой тоновоспроизведения), на User Defined (Заданное пользователем).

| После настройки кривой тоновоспроизведения введите с клавиатуры имя для новой кривой (длиной до 32 символов) в окне списка.

| Щелкните на кнопке Save (Сохранить) для сохранения установок новой кривой тоновоспроизведения под заданным вами именем.

#### Удаление собственной кривой тоновоспроизведения

Выполните следующие действия для удаления собственной кривой тоновоспроизведения. Однако вы не можете удалить шесть предустановленных типовых кривых тоновоспроизведения.

| Воспользуйтесь списком Tone Curve Name (Имя кривой тоновоспроизведения) для отбора собственной кривой тоновоспроизведения, которую вы хотите удалить.

| Щелкните на кнопке Delete (Удалить).

| Когда откроется диалоговое окно, щелкните на кнопке Yes (Да) для удаления кривой.

[К началу]

Предыдущая | Далее