Использование сканера

# Сканирование изображений для печати

> Сканирование изображений для печати в автоматическом режиме
> Сканирование изображений для печати в простом режиме
> Сканирование изображений для печати в офисном режиме
> Сканирование изображений для печати в профессиональном режиме

Если вы хотите напечатать отсканированные изображения на струйном принтере EPSON или сделать отпечатки на профессиональном оборудовании, для сканирования выберите разрешение 300 dpi. При большем разрешении скорость печати замедляется, но качество отпечатков не улучшается.

Также можно сканировать изображения для печати с помощью утилиты RePrint Photos (Фотопечать), запустив ее из EPSON Smart Panel. Подробнее об этом - см. раздел RePrint Photos (Фотопечать).

## Сканирование изображений для печати в автоматическом режиме

Выполните следующие действия.

| Примечание:

Данный режим не может использоваться, если установлен дополнительный автоподатчик документов.

| Разместите материалы на планшете.

| Размещение фотографий и документов на планшете

| Размещение пленок на планшете

| Запустите EPSON Scan.

| Запуск EPSON Scan

| Выбор и изменение режима сканирования

> EPSON Scan начнет процесс предварительного просмотра изображения и распознавания источника и типа документа.

| Нажмите Pause (Пауза), затем нажмите Options (Параметры).

| Установите флажок Specify resolution for Full Auto Mode (Указать разрешение для автоматического режима).

| Из списка выберите 300 для параметров Reflective (Отражающие) или Film (Пленка), затем нажмите OK.

| Нажмите Scan (Сканировать). EPSON Scan начнет процесс сканирования.

Отсканированные изображения будут отправлены в приложение или сохранены в указанной папке.

| Примечание:

Если EPSON Scan не может правильно распознать источник документа, вы можете указать его тип в диалоговом окне Options (Параметры). Подробнее об этом - в оперативной справке.

В зависимости от сканируемого изображения результат может получиться неожиданным. В таком случае перейдите в простой или профессиональный режим и повторите сканирование.

Если вы не можете отсканировать прозрачные материалы в автоматическом режиме, переключитесь в простой или профессиональный режим и используйте рамку для выделения при обычном просмотре. См. раздел Невозможно отсканировать пленку в полностью автоматическом режиме или после просмотра миниатюр.

[К началу]

## Сканирование изображений для печати в простом режиме

Выполните следующие действия.

| Разместите материалы на планшете.

| Размещение фотографий и документов на планшете

| Размещение пленок на планшете

|  | Примечание:

В простом режиме вы не можете загружать документы, используя дополнительный автоподатчик документов. Выберите офисный или профессиональный режим, если хотите загружать документы с использованием дополнительного автоподатчика документов.

| Запустите EPSON Scan.

| Запуск EPSON Scan

| Выбор и изменение режима сканирования

> Откроется следующее диалоговое окно.

| Установите подходящие для ваших изображений значения параметров Document Type (Тип документа) и Image Type (Тип изображения).

| Выберите значение Printer (Принтер) для параметра Destination (Назначение).

| Нажмите кнопку Preview (Предварительный просмотр).

| Для параметра Target Size (Конечный размер) установите значение, равное желаемому размеру сканированного изображения, и, если необходимо, с помощью инструментов регулировки качества изображения подкорректируйте его.

| Нажмите Scan (Сканировать). EPSON Scan начнет процесс сканирования.

Отсканированные изображения будут отправлены в приложение или сохранены в указанной папке.

[К началу]

## Сканирование изображений для печати в офисном режиме

Выполните следующие действия.

| Примечание:

Данный режим может использоваться, если установлен дополнительный автоподатчик документов.

| Поместите документы в сканер.

> Загрузка бумаги в автоподатчик документов

> Если вы хотите помещать документы в сканер вручную, подробнее см. раздел Загрузка документов вручную.

| Запустите EPSON Scan.

| Запуск EPSON Scan

| Выбор и изменение режима сканирования

> Откроется следующее диалоговое окно.

| Выберите значения параметров Document Type (Тип документа) и Destination (Назначение), соответствующие вашим изображениям.

| Выберите из списка Resolution (Разрешение) значение 300 dpi.

| Нажмите кнопку Preview (Предварительный просмотр), чтобы просмотреть изображения.

|  | Примечание:

Если вам не нужно просматривать документы, нажмите Scan (Сканировать), чтобы отсканировать документы без предварительного просмотра. Если вам не нужно просматривать документы, нажмите Scan (Сканировать), чтобы отсканировать документы без предварительного просмотра.

| Отрегулируйте качество изображения с помщью соответствующих инструментов, если необходимо.

| Нажмите Scan (Сканировать). EPSON Scan начнет процесс сканирования.

Отсканированные изображения будут отправлены в приложение или сохранены в указанной папке.

[К началу]

## Сканирование изображений для печати в профессиональном режиме

Выполните следующие действия.

| Разместите материалы на планшете.

| Размещение фотографий и документов на планшете

| Размещение пленок на планшете

> Чтобы сканировать документы при использовании автоподатчика документов следуйте инструкциям в разделе Загрузка бумаги в автоподатчик документов.

| Запустите EPSON Scan.

| Запуск EPSON Scan

| Выбор и изменение режима сканирования

> Откроется следующее диалоговое окно.

| Задайте значения параметров Original (Оригинал) и Image Type (Тип изображения), соответствующие вашим изображениям..

| Выберите 300 dpi из списка Resolution (Разрешение).

| Нажмите кнопку Preview (Предварительный просмотр), чтобы увидеть изображения.

| Для параметра Target Size (Конечный размер) установите значение, равное желаемому размеру сканированного изображения, и, если необходимо, с помощью инструментов регулировки качества изображения подкорректируйте его.

| Нажмите Scan (Сканировать). EPSON Scan начнет процесс сканирования.

Отсканированные изображения будут отправлены в приложение или сохранены в указанной папке.

[К началу]

Предыдущая | Следующая