Информация о продукте

# Световые индикаторы

> Индикаторы
> Кнопки

На сканере расположены четыре кнопки. Кнопка Start (Пуск) также служит для отображения состояния сканера.

> 1. Кнопка Scan to Web (Сканировать для Web)
> 2. Кнопка Scan to E-mail (Сканировать для E-mail)
> 3. Кнопка Copy (Копировать)
> 4. Кнопка Start (Пуск)

## Индикаторы

Индикатор | Цвет | Статус индикатора | Значение
Индикатор сканера | Зеленый | Горит | Все готово для сканирования.
Мигает | Происходит инициализация или сканирование.
Красный | Мигает | Произошла ошибка. Обратитесь к разделу Индикатор ошибки.
(Нет) | Не горит | Сканер выключен.

[К началу]

## Кнопки

Кнопка | Кнопка
Start (Пуск) | Отсканировать и отправить полученное изображение в приложение за один шаг. Перед использованием данной функции убедитесь, что установлены EPSON Scan и EPSON Smart Panel. Для получения более подробной информации см. раздел Использование кнопки Start (Пуск).
Copy (Копировать) | Отсканировать и отправить полученное изображение в утилиту Copy (Копировать) в EPSON Smart Panel. Перед использованием данной функции убедитесь, что установлены EPSON Scan и EPSON Smart Panel. Для получения более подробной информации см. раздел Использование кнопки Copy (Копировать).
Scan to E-mail (Сканировать для E-mail) | Отсканировать и отправить письмо по электронной почте с вложенным полученным изображением. Перед использованием данной функции убедитесь, что установлены EPSON Scan и EPSON Smart Panel. Для получения более подробной информации см. раздел Использование кнопки Scan to E-mail (Сканировать для E-mail).
Scan to Web (Сканировать для Web) | Отсканировать и загрузить изоюражение на фото сайт EPSON. Для получения более подробной информации см. раздел Использование кнопки Scan to Web (Сканировать для Web).

[К началу]

Предыдущая | Следующая