Закрыть # Размещение фотографий и документов на планшете Снятие крышки сканера Установка подложки документов При сканировании документа помните о соблюдении авторских прав его собственника. Не сканируйте печатный текст или изображение, не проверив состояние их авторских прав.
| Предостережение:
Не кладите тяжелые предметы на стекло для размещения документов, а также не нажимайте на него слишком сильно.
| Поднимите крышку сканера.
|  | Примечание:
При сканировании толстых или больших документов вы можете снять крышку сканера, чтобы можно было удобнее расположить документ. См. раздел "Как снять крышку сканера".
Если подложка для документов не установлена, то вам необходимо присоединить ее. См. раздел "Установка подложки документов".
| Уложите документ на планшет изображением вниз. Проверьте, что центр документа совмещен с установочной меткой, как показано ниже.
|  | Примечание:
Полоса шириной до 2.1 мм от горизонтальных и до 1.5 мм вертикальных направляющих планшета не сканируется.
1. Максимальная несканируемая полоса шириной 2.1 мм 2. Максимальная несканируемая полоса шириной 1.5 мм
В автоматическом режиме (Full Auto Mode) или при предварительном просмотре в режиме миниатюр при сканировании нескольких фотографий укладывайте снимки на расстоянии не менее 20 мм друг от друга.
| Осторожно закройте крышку сканера, так чтобы документ не сместился.
| Примечание:
Содержите планшет в чистоте.

## Снятие крышки сканера

При сканировании больших или толстых объектов крышку сканера можно снять.

| Примечание:

При сканировании документов без крышки следите, чтобы они были расправлены и прижаты сверху.

Прижимайте документы без излишних усилий и не сдвигайте их.

| Проверьте, что сканер выключен.

| Если присоединен кабель крышки сканера, то отсоедините его.

| Откройте крышку сканера.

| Потяните крышку вверх.

| Примечание:

После завершения сканирования, установите крышку на место, действуя в обратном порядке.

[К началу]

## Установка подложки документов

Для сканирования непрозрачных объектов (таких, как фотографии или документы) необходимо установить подложку. Выполните следующие действия.

| Откройте крышку.

| Установите подложку, задвигая ее вниз, установив углы подложки по краю крышки.

[К началу]

Закрыть