Закрыть # Размещение пленок на планшете Хранение держателя пленок Вы можете сканировать 35 мм пленку, 35 мм слайды и пленки среднего формата (шириной 6 см). Крышка сканера выполняет в этом случае роль слайд-адаптера.
| Предостережение:
Берите пленку за края или работайте в перчатках. Прикасаясь к пленке голыми руками, вы можете оставить на ней отпечатки пальцев или другие следы.
| Примечание:
Если вы хотите сканировать прозрачные материалы с помощью утилит EPSON Smart Panel или EPSON Photo Print, обратитесь за дополнительными сведениями к соответствующим руководствам.
35 мм цветные пленки и слайды можно сканировать в автоматическом режиме. Если вы хотите сканировать негативы, переключитесь в простой или профессиональный режим.
| Проверьте, что кабель крышки сканера вставлен в разъем для подключения дополнительных устройств.
|  | Примечание:
Перед подключением или отключением кабеля крышки сканера проверьте, что сканер выключен.
| Откройте крышку, осторожно выдвиньте подложку документов и снимите ее.
| Установите пленку в держатель и расположите его на планшете. В следующем разделе приведены подробные рекомендации по сканированию пленок разного типа.
|  | Примечание:
Основная сторона пленки (сторона с эмульсионным слоем) - это сторона с нанесенными названием производителя и идентификационным номером. Кроме того, если посмотреть на пленку со стороны основы, изображение будет видеться нормально, а не в отраженном виде.
Правильно вставьте пленку в держатель и правильно расположите его на планшете.
Не нажимайте на стекло планшета слишком сильно.
Расположите держатель так, как это указано на рисунке ниже, иначе цветопередача будет нарушена.
| Close the document cover.
| Примечание:
Проверьте, что крышка сканера закрыта полностью, иначе цветопередача будет нарушена.
На снятом изображении могут появиться кольца Ньютона (узор в виде кольцевых полосок, интерференционные кольца). Для удаления колец уложите пленку основой вверх.
### 35 мм пленки
| Вставьте край пленки в держатель 35 мм пленки основой вниз. Затем установите ее так, чтобы все кадры оказались внутри держателя.
| Разместите держатель пленки на планшете, выровняв его по верхнему правому углу планшета.
### Пленки среднего формата
| Разместите пленку в держателе для пленки размером 6 х 9 см основной стороной вниз, так, чтобы весь кадр находился внутри отверстия держателя.
| Закройте пленку крышкой и нажмите на нее до щелчка.
|  | Примечание:
Нажимайте по всему периметру крышки, чтобы убедиться, что она плотно закрыта.
| Разместите держатель пленки на планшете, выровняв его по верхнему правому углу планшета.
### 35 мм слайды
| Разместите держатель пленки на планшете, выровняв его по верхнему правому углу планшета.
| Поместите слайды в держатель для 35-мм слайдов, как показано на рисунке.
## Хранение держателя пленок WЕсли вы не используете держатель пленок, его можно хранить внутри крышки сканера.
| Примечание:
В крышке сканера можно хранить только два или три держателя пленок, которые поставляются со сканером. Поэтому храните здесь те держатели пленок, которые вы используете часто, а остальные храните в другом месте.
| Откройте крышку сканера и снимите подложку.
| Задвиньте держатель внутрь крышки.
| Верните на место подложку.
[К началу]
Закрыть