Информация о продукте / Технические характеристики

# Сканирование

Тип сканера | Планшетный, цветной
Фотоэлемент | Цветной линейный датчик с зарядовой связью CCD (ПЗС)
Эффективная площадь | 27,200 x 37,440 пикселов при разрешении 3200 dpi
Размеры документов | 216 x 297 мм A4 или размер US letter (считываемая область может быть указана в приложении)
Разрешение сканирования | 3200 dpi (основной режим) 6400 dpi с поддержкой Micro Step (субсканирование)
Разрешение на выходе | 50 dpi - 6400 dpi (50 - 6400 dpi с приращением 1 dpi, 12800 dpi. 12800 dpi достигается с функцией увеличения)
Скорость сканирования | 8.7 мс/строка при 3200 dpi 2.8 мс/строка при 600 dpi
Цветоделение | Фильтры цветов модели RGB на ПЗС-преобразователях
Видеоданные | 16 бит/пиксел/цвет внутренние 1, 8, 16 бит/пиксел/цвет внешние
Параметры Line Art | Фиксированный порог
Коррекция гаммы | 1 тип определяется пользователем
Интерфейс | USB 2.0 (соединительное гнездо типа B)
Источник света | Белая люминесцентная лампа с холодным катодом

[К началу]

Предыдущая | Следующая