Информация о продукте / Технические характеристики

# Сканирование

Тип сканера | Планшетный, цветной
Фотоэлемент | Цветной линейный датчик с зарядовой связью CCD (ПЗС)
Эффективная площадь | 27200 х 37440 пикселов при разрешении 3200 dpi
Размеры документов | 216 х 297 мм А4 или размер US letter (считываемая область может быть указана в приложении)
Разрешение сканирования | 3200 dpi (основной режим) 6400 dpi с поддержкой Micro Step (субсканирование)
Разрешение на выходе | 25 - 12800 dpi (от 50 до 6400 dpi с приращением 1 dpi, 12800 dpi - достигается с функцией увеличения)
Скорость сканирования | 14,3 мс/строка при 3200 dpi 4.6 мс/строка при 600 dpi
Цветоделение | Фильтры цветов модели RGB на ПЗС-преобразователях
Видеоданные | 16 бит/пиксел/цвет внутренние 16 бит/пиксел/цвет внешние
Яркость | 7 уровней (в EPSON Scan яркостью управляет параметр Gamma correction (Коррекция гаммы))
Параметры Line Art | Фиксированный порог Технология Text Enhancement (можно включать/выключать)
Обработка полутонов | AAS (Auto Area Segmentation) (можно включать/выключать) 3 режима полутонов (A, B и C) и 4 шаблона сглаживания (A, B, С и D) для двухуровневых и четырехуровневых данных
Коррекция гаммы | 2 типа для дисплеев CRT (ЭЛТ) 3 типа для принтера 1 тип определяется пользователем
Коррекция цвета | 1 тип для дисплеев CRT (ЭЛТ) 3 типа для вывода на принтер 1 тип определяется пользователем (в EPSON Scan доступна только определяемая пользователем коррекция цвета)
Интерфейс | USB 2.0 (соединительное гнездо типа B) и интерфейс последовательной шины IEEE 1394
Источник света | Белая люминесцентная лампа с холодным катодом
Ресурс сканера | 30,000 циклов движения каретки (наработка на отказ главного блока)

[К началу]

Предыдущая | Следующая