Обслуживание и уход

# Транспортировка сканера

Если нужно перевезти сканер или оставить его на хранение на большой период времени, необходимо зафиксировать каретку сканера для предотвращения поломок. Выполните следующие действия.

| Включите сканер и подождите, пока каретка не перейдет в исходное положение (рядом с креплениями крышки). Когда индикатор загорится постоянным зеленым светом, выключите сканер.

| Если вы устанавливали интегрированный слайд-адаптер, отключите его соединитель от дополнительного гнезда сканера.

| Поверните ползунок транспортной блокировки для фиксации каретки.

| Упакуйте сканер в упаковочный материал и оригинальную коробку.

[К началу]

Предыдущая | Следующая