Закрыть # Размещение фотографий и документов на планшете Снятие крышки сканера При сканировании документа помните о соблюдении авторских прав его собственника. Не сканируйте печатный текст или изображение, не проверив состояние их авторских прав.
| Внимание:
Не кладите тяжелые предметы на стекло для размещения документов, а также не нажимайте на него слишком сильно.
| Поднимите крышку сканера и убедитесь, что флуоресцентная лампа на каретке включена.
|  | Примечание:
Если в течение 15 минут сканер не получит никаких команд от компьютера, флуоресцентная лампа погаснет. Это нормально. Как только вы начнете сканирование, лампа включится.
Если пластина для сканирования отражающих документов не присоединена, прикрепите ее. Возьмитесь за верхнюю часть пластины и аккуратно опустите ее вдоль крышки. Совместите нижние углы пластины с метками на крышке сканера и затем вставьте ее в верхние и нижние крепления адаптера.
| Положите документ на планшет сканируемой стороной вниз. Убедитесь, что документ тщательно выровнен по линиям разметки, как показано на рисунке.
|  | Примечание:
Область шириной до 2 мм от горизонтальной направляющей и 1,5 мм от вертикальной направляющей не сканируется.
1. Максимальная нечитаемая область шириной 2 мм 2. Максимальная нечитаемая область шириной 1,5 мм
В автоматическом режиме и при просмотре изображение в виде миниатюр вы можете отсканировать сразу несколько фотографий, разместив из на расстоянии минимум 20 мм друг от друга.
| Аккуратно закройте крышку сканера, чтобы не сместить документ.
| Примечание:
Следите за чистотой планшета для размещения документов.
Не оставляйте фотографии на стекле для размещения документов на длительное время, поскольку они могут прилипнуть к стеклу.
При сканировании толстых или больших документов вы можете снять крышку сканера, чтобы легче было выравнивать документ. См. далее.
## Снятие крышки сканера Когда вы сканируете толстые или большие документы, вы можете снять крышку сканера.
| Примечание:
При укладке документа со снятой крышкой, прижмите его чем-нибудь, чтобы его поверхность была плоской.
Когда вы прижимаете документ, не двигайте его и не прикладывайте слишком большую силу.
| Убедитесь, что сканер выключен.
| Отключите кабель интегрированного слайд-адаптера от дополнительного соединительного гнезда сканера.
| Откройте крышку сканера.
| Потяните крышку вертикально вверх.
| Примечание:
По окончании сканирования присоедините крышку сканера в обратном порядке.
[К началу]
Закрыть