Устранение неполадок / Проблемы и решения

# Проблемы качества сканирования

> Все изображение искаженное или нерезкое
> Часть изображения искаженная или нерезкая
> На краях изображения цвета пошли пятнами или искажены
> Изображение бледное или не в фокусе
> Изображение слишком темное
> Изображение слишком темное, деталей мало или они отсутствуют
> Отсканированное изображение слишком большое
> На сканированном изображении появилась растровая сетка (муар)
> При сканировании для OCR символы распознаются плохо

## Все изображение искаженное или нерезкое

Попытайтесь выполнить следующее:

- Убедитесь, что документ плотно прилегает к планшету.

|  | Внимание:

Не помещайте на планшет тяжелые предметы.

- Проверьте, не сдвинули ли вы случайно документ во время сканирования.

- Убедитесь, что сканер стоит на устойчивой горизонтальной поверхности.

[К началу]

## Часть изображения искаженная или нерезкая

Убедитесь, что документ равномерно и плотно прилегает к планшету. Помятый или покоробленный документ может плохо сканироваться.

| Внимание:

Не помещайте на планшет тяжелые предметы.

[К началу]

## На краях изображения цвета пошли пятнами или искажены

Попытайтесь выполнить следующее:

- Очень толстый документ или документ, выгнутый по краям, может сканироваться с искажениями цветов. Накройте края документа бумагой, чтобы предотвратить попадание постороннего света.

- Убедитесь, что документ плотно прилегает к планшету.

|  | Внимание:

Не помещайте на планшет тяжелые предметы.

[К началу]

## Изображение бледное или не в фокусе

Попытайтесь выполнить следующее:

- Убедитесь, что документ плотно прилегает к планшету.

|  | Внимание:

Не помещайте на планшет тяжелые предметы.

- Настройте в программном обеспечении параметр Exposure (Экспозиция). Щелкните кнопку Auto Exposure (Автоматическая экспозиция) в профессиональном режиме.

- В профессиональном режиме настройте в диалоговом окне Histogram Adjustment (Коррекция гистограммы) программного обеспечения параметр Gamma (Градации яркости).

[К началу]

## Изображение слишком темное

Попытайтесь выполнить следующее:

- В простом режиме с помощью утилит Image Adjustment (Настройка изображения) проверьте в программном обеспечении параметр Brightness (Яркость). В профессиональном режиме воспользуйтесь диалоговыми окнами Histogram Adjustment (Коррекция гистограммы) и Image Adjustment (Настройка изображения).

- Проверьте настройки яркости и контраста у дисплея вашего компьютера.

[К началу]

## Изображение слишком темное, деталей мало или они отсутствуют

Попытайтесь выполнить следующее:

- В диалоговом окне Configuration (Конфигурация) измените параметр отсканированного изображения Display Gamma (Гамма дисплея) для выходного устройства - монитора или принтера.

- В главном окне обычного или профессионального режима измените параметр Destination (Назначение).

- В обычном режиме выберите значение Screen/Web (Экран/Сеть) для параметра Destination (Назначение). Выбор принтера может привести к тому, что цвета на экране будут отличаться от оригинальных цветов, но при печати изображения цвета будут воспроизведены правильно.

[К началу]

## Отсканированное изображение слишком большое

В главном окне обычного или профессионального режима измените параметр размера изображения и назначения.

[К началу]

## На сканированном изображении появилась растровая сетка (муар)

Муар - рисунок в виде сетки, который появляется при сканировании отпечатанных материалов из-за интерференции при несовпадении точек сканирования и полутонов изображения.

Попытайтесь выполнить следующее:

- В простом или профессиональном режиме пометьте флажок Descreening Filter (Фильтр устранения муара).

- В профессиональном режиме установите для параметра Descreening Filter (Фильтр устранения муара) значение Screen Ruling (Направляющие) в соответствии с утановками для документа.

- Между документом и планшетом проложите прозрачный лист, например, стекло проектора.

- Слегка передвиньте документ.

- Сделайте размер изображения немного меньше.

[К началу]

## При сканировании для OCR символы распознаются плохо

Попробуйте отрегулировать значение параметра Threshold (Порог). Подробнее об этом - в разделе Сканирование текста.

[К началу]

Предыдущая | Следующая