Информация о продукте

# Детали сканера

> Индикаторы и кнопки

> 1. Кнопка питания
> 2. Кнопка Start (Пуск)
> 3. Индикатор сканера
> 4. Индикатор слайд-адаптера
> 5. Интегрированный слайд-адаптер

> 1. Планшет для документов
> 2. Пластина для сканирования отражающих документов
> 3. Каретка (в обычном положении)

| Примечание:

Сканер поставляется в комплекте со слайд-адаптером, предназначенным для сканирования слайдов и пленок. Слайд-адаптер также служит крышкой сканера, и к нему прикреплена пластина для сканирования отражающих документов. При сканировании отражающих документов убедитесь, что пластина установлена.

> 1. Соединитель интерфейса IEEE 1394 (FireWire)
> 2. Соединитель интерфейса USB
> 3. Разъем интерфейса для дополнительных устройств
> 4. Транспортировочная защелка
> 5. Вход питания

## Индикаторы и кнопки

На сканере расположено два индикатора и две кнопки.

> 1. Кнопка питания
> 2. Кнопка Start (Пуск)
> 3. Индикатор сканера
> 4. Индикатор слайд-адаптера

### Индикаторы

Индикатор | Цвет | Статус индикатора | Значение
Индикатор сканера | Зеленый | Горит | Все готово для сканирования.
Мигает | Происходит инициализация или сканирование.
Красный | Мигает | Произошла ошибка. Обратитесь к разделу Индикатор ошибки.
(Нет) | Не горит | Сканер выключен.
Индикатор слайд-адаптера | Голубой | Горит | Интегрированный слайд-адаптер включен.
(Нет) | Не горит | Интегрированный слайд-адаптер выключен.

### Кнопки

Кнопка | Функция
Power (Питание) | Включает и выключает питание сканера.
Start (Пуск) | Начинает сканирование и отправляет изображения в назначенное приложение. Перед началом работы с этой функцией убедитесь, что вы установили ПО EPSON Scan и EPSON Smart Panel. См. раздел Кнопка Start (Пуск).

[К началу]

Следующая