Использование сканера

# Сканирование изображений для просмотра на экране компьютера

> Сканирование изображений для просмотра в автоматическом режиме
> Сканирование изображений для просмотра в простом режиме
> Сканирование изображений для просмотра в профессиональном режиме

Если вы хотите просматривать сканированные изображения на экране компьютера, выберите разрешение 96 dpi. Это максимальное разрешение для воспроизведения на экране компьютера. Сканирование при большем разрешении займет много времени, но не улучшит результат; кроме того, изображения с небольшим разрешением занимают меньше дискового пространства. Однако использование небольшого разрешения рекомендуется только для сканирования изображений, предназначенных для отправки по электронной почте или размещения в Интернете.

| Примечание:

Сканирование с небольшим разрешением также не рекомендуется, если после отправки по электронной почте изображения планируется печатать. В этом случае такого разрешения недостаточно. См. раздел Сканирование изображений для печати.

## Сканирование изображений для просмотра в автоматическом режиме

Выполните следующие действия.

| Разместите документы на планшете.

| Размещение фотографий и документов на планшете

| Загрузка пленки в сканер

| Запустите EPSON Scan.

| Запуск EPSON Scan

| Выбор и изменение режима сканирования

> EPSON Scan начнет процесс предварительного просмотра и распознавания источника и типа документа.

| Щелкните Pause (Пауза), затем щелкните Options (Параметры).

| Пометьте флажок Specify resolution for Full Auto Mode (Указать разрешение для автоматического режима).

| Из списка выберите значение 96 для параметров Reflective (Отражающие) или Film (Пленка), затем щелкните OK.

| Щелкните Scan. EPSON Scan начнет процесс сканирования.

Отсканированные изображения будут отправлены в приложение или сохранены в указанной папке.

| Примечание:

сли EPSON Scan не может правильно распознать источник документа, вы можете указать его тип в диалоговом окне Options (Параметры). Подробнее об этом - в оперативной справке.

В зависимости от сканируемого изображения результат может получиться неожиданным. В таком случае перейдите в простой или профессиональный режим и повторите сканирование.

Если вы не можете отсканировать прозрачные материалы в автоматическом режиме, переключитесь в простой или профессиональный режим и используйте рамку для выделения при обычном просмотре. См. раздел Невозможно отсканировать пленку в полностью автоматическом режиме или после просмотра миниатюр.

[К началу]

## Сканирование изображений для просмотра в простом режиме

Выполните следующие действия.

| Разместите документы на планшете.

| Размещение фотографий и документов на планшете

| Загрузка пленки в сканер

| Запустите EPSON Scan.

| Запуск EPSON Scan

| Выбор и изменение режима сканирования

> Откроется следующее диалоговое окно.

| Укажите значения параметров Document Type (Тип документа) и Image Type (Тип изображения), соответствующие вашим изображениям.

| Выберите значение Screen/Web (Просмотр/Сеть) для параметра Destination (Назначение).

| Если необходимо, еще раз просмотрите изображения, щелкнув кнопку Preview (Предварительный просмотр).

| Для параметра Target Size (Конечный размер) установите значение, равное желаемому размеру сканированного изображения, и, если необходимо, с помощью инструментов регулировки качества изображения подкорректируйте его.

| Щелкните Scan (Сканировать). EPSON Scan начнет процесс сканирования.

Отсканированные изображения будут отправлены в приложение или сохранены в указанной папке.

[К началу]

## Сканирование изображений для просмотра в профессиональном режиме

Выполните следующие действия.

| Разместите материалы на планшете.

| Размещение фотографий и документов на планшете

| Загрузка пленки в сканер

| Запустите EPSON Scan.

| Запуск EPSON Scan

| Выбор и изменение режима сканирования

> Откроется следующее диалоговое окно.

| Укажите значения параметров Original (Оригинал) и Image Type (Тип изображения), соответствующие вашим изображениям.

| Выберите значение 96 dpi из списка Resolution (Разрешение).

| Щелкните кнопку Preview (Предварительный просмотр), чтобы просмотреть изображения.

| Для параметра Target Size (Конечный размер) установите значение, равное желаемому размеру сканированного изображения, и, если необходимо, с помощью инструментов регулировки качества изображения подкорректируйте его.

| Щелкните Scan (Сканировать). EPSON Scan начнет процесс сканирования.

Отсканированные изображения будут отправлены в приложение или сохранены в указанной папке.

[К началу]

Предыдущая | Следующая