Основы сканирования / Основы процесса сканирования

# Сканирование изображения

> Шаг 1. Включение сканера
> Шаг 2. Размещение материалов на планшете
> Шаг 3. Запуск приложения и сканирование
> Шаг 4. Запись изображения в файл

В EPSON Scan реализовано четыре режима сканирования: Full Auto Mode (автоматический режим), Home Mode (простой режим), Office Mode (офисный режим) и Professional Mode (профессиональный режим). В этом разделе рассматривается полностью автоматический режим - вы можете сканировать с использованием автоматически регулируемых параметров. Подробнее об этом - см. раздел Выбор режима сканирования.

| Примечание:

Вы не можете сканировать изображение, если его размер превышает размер доступной оперативной памяти или дискового пространства. В этом случае на экране появляется сообщение с предупреждением.

Офисный режим может использоваться, только если установлен дополнительный автоподатчик документов.

| Примечание для пользователей Macintosh:

Большинство иллюстраций в этом разделе относятся к Windows, поэтому изображение на вашем экране может слегка отличаться. За исключением примечаний инструкции остаются теми же.

| Предостережение:

Перед выполнением следующих шагов убедитесь, что установлено все необходимое программное обеспечение, включая EPSON Scan. Об установке программного обеспечения смотрите инструкцию Установка.

## Шаг 1. Включение сканера

| Перед тем как включить сканер, убедитесь, что ползунок транспортировочного замка находится в незамкнутом положении, а сканер подключен к вашему компьютеру. Проверьте также, присоединен ли кабель крышки сканера.

| Включите сканер. Кнопка Start (Пуск) начнет мигать, потом загорится зеленым светом, указывая на то, что сканер закончил инициализацию.

[К началу]

## Шаг 2. Размещение материалов на планшете

Вы можете сканировать материалы двух типов: отражающие документы (например, фотографии или бумагу) и прозрачные материалы (пленки). Обратитесь к соответствующему разделу.

| Размещение пленок на планшете

| Размещение фотографий и документов на планшете

[К началу]

## Шаг 3. Запуск приложения и сканированиe

| Примечание для пользователей Mac OS X:

В зависимости от того, какое приложение вы используете, возможно, у вас не получится запустить EPSON Scan описанным ниже способом.

Вы можете запустить EPSON Scan следующим образом.

- Запуск EPSON Scan как отдельного приложения

- Запуск EPSON Scan из совместимого с TWAIN приложения

В данном разделе рассказывается, как запустить EPSON Scan из Photoshop Elements. Более подробную информацию о запуске EPSON Scan см. в разделе Запуск EPSON Scan как отдельного приложения.

| Примечание для пользователей Mac OS X 10.3:

При работе со сканером не используйте функцию быстрого переключения между пользователями (Fast User Switching).

| Запустите Adobe Photoshop Elements.

> Для пользователей Windows:
> Нажмите на кнопку Start (Пуск), укажите на All Programs (Все программы) (для пользователей Windows XP или Programs (Программы) (для пользователей Windows Me, 98 SE или 2000), а затем выберите Adobe Photoshop Elements 2.0.

> Для пользователей Macintosh:
> Дважды щелкните папку Adobe Photoshop Elements 2 в Macintosh HD, затем дважды щелкните значок Photoshop Elements 2.0.

| Выберите в меню File (Файл) пункт Import (Импорт), затем выберите EPSON Perfection 4180. Запустится EPSON Scan.

|  | Примечание для пользователей Windows XP:

В меню выбора сканера не выбирайте WIA-EPSON Perfection 4180. В этом случае вы не сможете полностью использовать все функции сканера EPSON.

| EPSON Scan автоматически произведет предварительный просмотр изображения и распознает источник и тип документа.

|  | Примечание:

Когда вы сканируете первый раз после установки дополнительного автоподатчика документов, будет запущен один из режимов сканирования, кроме автоматического режима, поскольку этот режим не может использоваться, когда установлен дополнительный автоподатчик документов.

> Если вы хотите настроить прочие параметры, нажмите Pause (Пауза), затем выберите Options (Параметры), чтобы раскрыть одноименное диалоговое окно. Подробнее о доступных параметрах вы можете узнать из оперативной справки. Для этого в диалоговом окне нажмите Help (Справка).

После того как EPSON Scan произведет предварительный просмотр изображения и распознает тип документа, появится следующее окно. Здесь вы можете увидеть тип документа.

> EPSON Scan автоматически находит нужные изображения и изменяет угол поворота, затем начинается сканирование.

|  | Примечание:

Нажатие кнопки Cancel (Отмена) в этом окне прервет работу EPSON Scan.

| Отсканированное изображение отправляется в приложение Photoshop Elements.

| Примечание:

В зависимости от сканируемого изображения результат может не соответствовать вашим требованиям. В таком случае перейдите в простой или профессиональный режим и повторите сканирование.

Если вы не можете отсканировать прозрачные материалы в автоматическом режиме, переключитесь в простой или профессиональный режим и используйте рамку для выделения при обычном просмотре. См. раздел Вы не можете отсканировать пленку в полностью автоматическом режиме или в режиме просмотра миниатюр.

Подробнее о дальнейшем редактировании отсканированных изображений - в документации к приложению.

[К началу]

## Шаг 4. Запись изображения в файл

После того как вы отсканировали изображение, сохраните его. Для этого выполните следующие шаги.

| В Adobe Photoshop Elements выберите в меню File (Файл) пункт Save As (Сохранить как).

| Введите имя файла, выберите тип файла, а затем нажмите Save (Сохранить). Подробнее описание форматов файлов смотрите в следующем разделе.

#### Форматы файлов

В следующей таблице перечисляются наиболее распространенные форматы файлов. При сохранении изображения выберите подходящий формат, который поддерживается в вашем приложении.

Формат (расширение файла) | Описание
BITMAP (*.BMP) (только для Windows) | Стандартный формат для файлов изображений, используемый в Windows. Большинство Windows-приложений, в том числе и текстовые процессоры, могут читать и создавать изображения в этом формате
EPS (*.EPS) | Файл формата PostScript. Большинство графических и настольных издательских систем поддерживают этот формат
JPEG (*.JPG) | Сжатый формат. Качество сжатия можно задать; формат JEPG обеспечивает относительно высокий коэффициент сжатия. Однако чем больше сжатие, тем хуже качество изображения (заметьте, что исходные данные потом восстановить нельзя). Помимо этого, качество снижается при каждом сохранении данных. Рекомендуется использовать формат TIFF, когда изображения требуется изменять, ретушировать и т.п
Multi-TIFF (*.TIF) | Формат TIFF для тех случаев, когда несколько страниц сохраняются под одним именем. При сканировании документов с применением автоподатчика документов они записываются в один файл. (При использовании других форматов каждый документ сохраняется в отдельном файле.) Открывать файлы формата Multi-TIFF можно только в приложениях, которые его поддерживают
PDF (*.PDF) | Формат документов, независимый от платформы. Чтобы использовать PDF-документы, необходима программа Adobe Acrobat Reader или Acrobat. При сканировании документов с применением автоподатчика документов несколько страниц записываются в один файл. Если вы сохраняете в этом формате цветные или черно-белые изображения, вы можете выбирать коэффициент сжатия
PICT (*.PCT) (только для Macintosh) | Стандартный формат для файлов изображений, используемый в Macintosh. Большинство Macintosh-приложений, включая текстовые процессоры, могут читать и создавать изображения в этом формате

[К началу]

Предыдущая