Обслуживание сканера и устранение неполадок / Устранение неполадок

# Проблемы при сканировании прозрачных объектов

> Вы не можете сканировать прозрачные материалы
> Вы не можете отсканировать фотопленку в автоматическом режиме или в режиме просмотра миниатюр
> Цвета при предварительном просмотре негативной фотопленки выглядят необычными
> На сканированном изображении появляются интерференционные кольца

## Вы не можете сканировать прозрачные материалы

Попробуйте выполнить одно или несколько следующих действий:

- Убедитесь, что к дополнительному разъему сканера подключена крышка сканера.

- Проверьте, чтобы параметр Document Type (Тип документа) был установлен в соответствии с типом пленки в простом или профессиональном режимах.

- Проверьте, удалена ли подложка для сканирования непрозрачных объектов при сканировании прозрачных материалов.

- Убедитесь, что пленка правильно установлена в держатель для пленок и держатель правильно закреплен на планшете. Подробности см. ниже.

| Размещение пленок на планшете

[К началу]

## Вы не можете отсканировать фотопленку в автоматическом режиме или в режиме просмотра миниатюр

При сканировании пленки, утилита EPSON Scan может не распознать изображения, или изображения могут быть кадрированы или объединены неправильно, например:

- Изображения на темном фоне могут неправильно кадрироваться.

- Изображения c очень светлым фоном также могут кадрироваться неправильно.

- Цветные негативные фотопленки, у которых основной (фоновой) фон слишком светлый или темный, также могут быть неверно кадрированы.

- Кадрирование по узкой области вокруг краев каждого изображения.

- При сканировании пленки с панорамными изображениями и изображениями обычного формата, могут неправильно кадрироваться панорамные изображения.

- Пленки больше 35 мм (например, формата Medium или размером 4 x 5) сканироваться не могут.

Попробуйте выполнить одно или несколько следующих действий:

- Убедитесь, что пленка правильно установлена в держатель для пленок и держатель для пленок правильно закреплен на планшете. Подробности см. ниже.

| Размещение пленок на планшете

- Переключитесь в обычный или профессиональный режим и проведите предварительный просмотр в обычном режиме (Normal Preview). В окне предварительного просмотра выделите области для сканирования, затем выполните само сканирование.

[К началу]

## Цвета при предварительном просмотре негативной фотопленки выглядят необычными

Попробуйте выполнить одно или несколько следующих действий с настройками EPSON Scan:

- Проверьте, чтобы параметр Document Type (Тип документа) был установлен в соответствии с типом пленки.

- При предварительном просмотре в обычном режиме (Normal Preview) темная зона вокруг фотопленки, например, рамка держателя фотопленки, воспринимается как белая, которая изменяет экспозицию области сканирования и обусловливает появление более темных изображений. Наблюдайте за коррекцией цвета при щелчке курсором мыши на интересующей области и проведении им по ней, а затем нажмите на кнопку Zoom Preview (Масштаб просмотра).

- Просматривайте изображения в режиме Thumbnail Preview (Просмотр миниатюр).

[К началу]

## На сканированном изображении появляются интерференционные кольца

Интерференционные кольца (кольца Ньютона) - это полоски в форме колец, которые появляются на сканированном изображении при сканировании прозрачных материалов. Они могут появиться, если пленка изогнута.

Расположите пленку основой вверх и проведите предварительный просмотр в режиме просмотра миниатюр (Thumbnail Preview), затем переверните изображение с помощью кнопки Mirroring (Зеркальное отображение).

[К началу]

Предыдущая | Следующая