Информация о продукте / Технические характеристики

# Сканирование

Тип сканера | Планшетный, цветной
Фотоэлемент | Цветной линейный датчик с зарядовой связью CCD (ПЗС)
Эффективная площадь | 40,800 x 56,160 пикселов при разрешении 4800 dpi
Размеры документов | 216 x 297 мм A4 или размер US letter (считываемая область может быть указана в приложении)
Разрешение сканирования | 4800 dpi (основной режим) 9600 dpi с поддержкой Micro Step (субсканирование)
Разрешение на выходе | 50 - 6400, 9600, 12800 dpi (50 - 6400 с приращением 1 dpi)
Скорость сканирования | 16,896 мс/строка при 4800 dpi 4,096 мс/строка при 600 dpi
Цветоделение | Фильтры цветов модели RGB на ПЗС-преобразователях
Видеоданные | 16 бит/пиксел/цвет внутренние 1, 8, 16 бит/пиксел/цвет внешние
Параметры Line Art | Фиксированный порог
Коррекция гаммы | 1 тип определяется пользователем
Интерфейс | USB 2.0
Источник света | Белая флуоресцентная лампа с холодным катодом

[К началу]

Предыдущая | Следующая