Обслуживание сканера и устранение неполадок / Обслуживание

# Замена флуоресцентной лампы

Свечение лампы подсветки со временем ослабевает. Если лампа разбилась или стала светить слишком тускло, изделие перестает работать, и индикатор кнопки Start (Пуск) часто мигает красным светом. При этом требуется замена флуоресцентной лампы. Обратитесь к вашему поставщику.

| Предостережение:

Не вскрывайте корпус самостоятельно. Если изделие нуждается в ремонте или настройке, обратитесь к вашему поставщику.

[К началу]

Предыдущая | Следующая