Использование сканера

# Настройка параметров сканирования

> Для сканирования фотографий
> Для сканирования пленок

## Для сканирования фотографий

Выполните следующие действия, чтобы выбрать наиболее подходящие настройки для сканирования фотографий (непрозрачных документов) в профессиональном режиме.

| Положите фотографии на планшет. Дополнительную информацию см. в разделе

| Размещение фотографий и документов на планшете

| Запустите EPSON Scan и выберите профессиональный режим. Подробнее см. Изменение режима сканирования.

| Появится следующее окно. Выполните настройки, подходящие для вашего документа, руководствуясь следующими ниже иллюстрацией и таблицей.

Original (Оригинал) | Document Type (Тип документа) | Reflective (Непрозрачный)
Document Source (Источник документа) | Document Table (Планшет для документов)
Auto Exposure Type (Тип автоэкспозиции) | Photo (Фото)
Destination (Назначение) | Image Type (Тип изображения) | Выбор подходящего типа изображения
Resolution (Разрешение) | См. Выбор необходимого разрешения
Target Size (Размер назначения) | Значения задаются позднее
Adjustment (Настройки) | Значения задаются позднее

| Щелкните Preview (Просмотр) для предварительного просмотра изображений.

| Задайте выходной размер отсканированного изображения для параметра Target Size (Размер назначения) и при необходимости скорректируйте изображение средствами настройки качества. Подробнее см. Обработка изображений после предварительного сканирования.

| Щелкните Scan (Сканировать). EPSON Scan начнет сканирование. Сканированные изображения будут переданы в соответствующее приложение или будут сохранены в указанной папке.

### Выбор необходимого разрешения

При выборе большого разрешения число пикселов в данных увеличивается, и структура сканированного изображения становится более детальной. Увеличение разрешения приводит к увеличению объема данных. Задаваемое разрешение должно соответствовать цели сканирования.

По следующей таблице можно выбрать разрешение, наиболее подходящее для конкретной цели сканирования.

Цель | Разрешение
Электронная почта | от 96 до 150 dpi
OCR (оптическое распознавание текста) | 300 dpi
Печать | 300 dpi
Создание файла | 300 dpi
Отправка факса | 200 dpi

[К началу]

## Для сканирования пленок

Выполните следующие действия для сканирования прозрачных оригиналов в профессиональном режиме с наиболее подходящими настройками.

| Положите прозрачные оригиналы на планшет.

| Размещение пленок на планшете

| Запустите EPSON Scan и выберите профессиональный режим. Подробнее см. Изменение режима сканирования.

> Появится следующее окно.

| Для группы параметров Original (Оригинал) выберите значения, соответствующие сканируемому прозрачному оригиналу.

Document Type (Тип документа) | Film (Пленка)
Film Type (Тип пленки) | Выберите тип пленки из данного списка

| Задайте параметры Destination (Назначение) для достижения необходимых вам результатов.

Image Type (Тип изображения) | Выберите подходящий тип изображения из данного списка
Resolution (Разрешение) | Выберите подходящее разрешение из данного списка

> При выборе большого разрешения число пикселов в данных увеличивается, и структура сканированного изображения становится более детальной. Увеличение разрешения приводит к увеличению объема данных. Задаваемое разрешение должно соответствовать цели сканирования.

> Из следующей таблице выберите разрешение, наиболее подходящее для конкретной цели сканирования.

Цель | Разрешение
Электронная почта | от 96 до 150 dpi
Печать | 300 dpi
Создание файла | 300 dpi

| Щелкните Preview (Просмотр) для предварительного просмотра изображений.

| Из списка Target Size (Размер назначения) выберите выходной размер отсканированного изображения и скорректируйте изображение средствами настройки качества. См. раздел Обработка изображений после предварительного сканирования .

| Щелкните Scan (Сканировать).

[К началу]

Предыдущая | Следующая