# Инструкции по безопасности

> Предупреждения, предостережения и примечания

| Прочитайте все эти инструкции и сохраните их для последующего использования. Следуйте всем указаниям и предупреждениям на сканере.
| Предупреждение:
Проверьте, что кабель питания соответствует местным требованиям безопасности.
Поместите сканер достаточно близко к компьютеру, чтобы к нему можно было подсоединить интерфейсный кабель. Не устанавливайте и не храните сканер и блок питания вне помещения, вблизи скоплений грязи и пыли, около воды, рядом с источниками тепла либо в местах, подверженных ударам, вибрации, высокой температуре или влажности, прямому солнечному свету, в местах с сильными источниками света или с резко изменяющейся температурой или влажностью. Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками. При подключении данного устройства к компьютеру или другим устройства, соблюдайте правильную ориентацию разъемов. У каждого разъема только одна правильная ориентация для подключения. Если вы неверно подключили кабель, оба устройства могут быть повреждены. Поместите сканер и блок питания рядом с розеткой так, чтобы питание можно было легко отключить. Кабели питания должны размещаться так, чтобы они не подвергались истиранию, порезам, износу и не перегибались. Не ставьте предметы на кабели питания и следите за тем, чтобы на них не наступали. Особенно следите за тем, чтобы питающие кабели не перегибались на входе и выходе из блока питания. Используйте блок питания только модели A311B/E, поставляемый вместе со сканером. Использование блока питания другого типа может привести к возгоранию, поражению электрическим током или к повреждению изделия Блок питания предназначен только для работы со сканером, с которым он поставляется. Не пытайтесь применить его для работы с другими устройствами, если это прямо не указано. Используйте только тот тип питания, который указан на наклейке блока питания, подключайте блок питания с помощью стандартного кабеля, соответствующего местным правилам безопасности. Не используйте сеть питания, к которой подключены копировальные аппараты или кондиционеры, которые периодически включаются и выключаются. При подсоединении сканера к удлинителю убедитесь, что суммарная сила тока устройств, подключенных к удлинителю, не превышает силы тока, на которую рассчитан удлинитель. Также убедитесь, что общее потребление тока всех устройств, подключенных к розетке, не превышает ее номинальной силы тока. Не подключайте несколько потребителей к одной розетке. Не разбирайте, не вносите изменения и не пытайтесь починить электрический кабель, блок питания, сканер или его принадлежности своими силами, кроме способов, явно описанных в прилагаемом руководстве. Не вставляйте никакие предметы в отверстия сканера, поскольку на них может попасть высокое напряжение или они могут вызвать короткое замыкание. Остерегайтесь поражения электрическим током. Отключите сканер и обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу в следующих случаях: кабель питания или вилка были повреждены; в сканер или блок питания попала жидкость; сканер или блок питания уронили, или корпус был поврежден; сканер или блок питания работает ненормально или работа сканера существенно замедлилась. (Не перенастраивайте элементы управления, если это не описано в инструкции по эксплуатации). Перед очисткой отключите сканер и блок питания. Очистку проводите только с помощью мягкой салфетки. Не используйте для этого жидкости или аэрозоли. Если вы не планируете работу со сканером в течение длительного времени, отключите блок питания от электрической розетки.
| Предупреждение:
Проверьте напряжение питания, указанное на наклейке. Используйте питание только указанного типа.
Важно: Провода вилки имеют следующую цветовую маркировку: Синий — Нейтральный Коричневый — Под напряжением. При подборе вилки: Поскольку цвета проводов сетевого кабеля могут не совпадать с цветовой маркировкой, для определения клемм в вилке помните следующие правила: Синий провод должен подсоединяться к контакту вилки, обозначенному буквой N. Коричневый провод должен подсоединяться к контакту вилки, обозначенному буквой L. При повреждении вилки замените кабель питания или обратитесь к квалифицированному электрику. ## Предупреждения, Предостережения и Примечания
| Предупреждения
должны выполнятся, чтобы избежать травм.
| Предостережения
должны соблюдаться, чтобы избежать повреждения оборудования.
| Примечания
содержат важную информацию и советы по работе с вашим устройством.