Обслуживание сканера и устранение неполадок / Обслуживание

# Транспортировка сканера

Если нужно перевезти сканер или оставить его на хранение на большой период времени, необходимо зафиксировать каретку сканера для предотвращения поломок. Выполните следующие действия.

| Включите сканер и подождите, пока каретка не перейдет в исходное положение. Когда индикатор кнопки Start (Пуск) загорится постоянным зеленым светом, выключите сканер.

| Отсоедините сетевой кабель и кабель USB.

| Если посоединен кабель крышки сканера, отсоедините его.

| Сдвиньте ползунок транспортировочного замка для фиксации каретки.

| Упакуйте сканер в упаковочный материал и оригинальную коробку.

[К началу]

Предыдущая | Следующая