Подготовка документов к сканированию

# Размещение пленок на планшете

> 35 мм пленки
> 35 мм слайды
> Пленки среднего формата
> Хранение держателя пленок

Вы можете сканировать 35 мм пленку, 35 мм слайды и пленки среднего формата (шириной 6 см). Крышка сканера выполняет в этом случае роль слайд-адаптера.

| Предостережение:

Берите пленку за края или работайте в перчатках. Прикасаясь к пленке голыми руками, вы можете оставить на ней отпечатки пальцев или другие следы.

| Примечание:

Если вы хотите сканировать прозрачные материалы с помощью утилит EPSON Smart Panel, обратитесь за дополнительными сведениями к соответствующим руководствам.

35 мм цветные пленки и слайды можно сканировать в автоматическом режиме. Если вы хотите сканировать негативы, переключитесь в простой или профессиональный режим.

| Проверьте, что кабель крышки сканера вставлен в разъем для подключения дополнительных устройств.

|  | Примечание:

Перед подключением или отключением кабеля крышки сканера проверьте, что сканер выключен.

| Откройте крышку, осторожно выдвиньте подложку для сканирования непрозрачных документов и снимите ее.

| Установите пленку в держатель и расположите его на планшете. Далее приведены подробные рекомендации по сканированию пленок разного типа.

> - 35 мм пленки

> - 35 мм слайды

> - Пленки среднего формата

|  | Примечание:

Основная сторона пленки - это сторона с нанесенными названием производителя и идентификационным номером. Кроме того, если посмотреть на пленку со стороны основы, изображение выглядит нормально, а не в отраженном виде.

Правильно вставьте пленку в держатель и правильно расположите его на планшете.

Не нажимайте на стекло планшета слишком сильно.

Расположите держатель так, как это указано на рисунке ниже, иначе цветопередача будет нарушена.

| Аккуратно закройте крышку документа и следите, чтобы ваши пальцы не попали под нее.

| Примечание:

Проверьте, что крышка сканера закрыта полностью, иначе цветопередача будет нарушена.

На снятом изображении могут появиться кольца Ньютона (узор в виде кольцевых полосок, интерференционные кольца). Для удаления колец уложите пленку основной стороной вверх. За более подробной информацией обратитесь к разделу На сканированном изображении появляются интерференционные кольца.

## 35 мм пленки

| Вставьте край пленки в держатель 35 мм пленки основной стороной вниз. Затем установите ее так, чтобы все кадры оказались внутри держателя.

| Разместите держатель пленки на сканере так, чтобы треугольник на держателе был выровнен относительно метки, расположенной справа на планшете сканере. Выступ держателя должен точно попасть в отверстие на планшете сканера.

[К началу]

## 35 мм слайды

| Разместите держатель на сканере так, чтобы треугольник на держателе был выровнен относительно метки, расположенной справа на планшете сканере. Выступ держателя должен точно попасть в отверстие на планшете сканера.

| Поместите слайды в держатель для 35-мм слайдов, как показано на рисунке.

[К началу]

## Пленки среднего формата

| Разместите пленку в держателе для пленки размером 120/220 (6 х 12 см) основной стороной вниз так, чтобы весь кадр находился внутри отверстия держателя.

| Закройте пленку крышкой и нажмите на нее до щелчка.

|  | Примечание:

Нажимайте по всему периметру крышки, чтобы убедиться, что она плотно закрыта.

| Разместите держатель пленки на сканере так, чтобы треугольник на держателе был выровнен относительно метки, расположенной справа на планшете сканере. Выступ держателя должен точно попасть в отверстие на планшете сканера.

[К началу]

## Хранение держателя пленок

Если вы не используете держатель пленок, его можно хранить внутри крышки сканера.

| Примечание:

В крышке сканера можно хранить только два из трех держателей пленок, которые поставляются со сканером. Поэтому храните здесь те держатели пленок, которые вы используете часто, а один храните в другом месте.

| Откройте крышку сканера и снимите подложку для сканирования непрозрачных документов.

| Задвиньте держатель внутрь крышки.

| Верните на место подложку.

[К началу]

Следующая