| Основная страница > Устранение неполадок Проблемы при сканировании пленок или слайдов Вы не можете сканировать прозрачные материалы Невозможно отсканировать фотопленку в автоматическом режиме или режиме просмотра миниатюр Цвета при предварительном просмотре негативной фотопленки выглядят необычными На сканированном изображении появляются интерференционные кольца При предварительном просмотре на изображении появляются полосы Вы не можете сканировать прозрачные материалы Убедитесь, что подложка для сканирования непрозрачных документов снята с крышки сканера. См. раздел Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов. Убедитесь, что кабель крышки сканера подключен к порту сканера OPTION. См. раздел Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов. Проверьте, чтобы параметр Document Type (Тип документа) (простой режим) или параметры Document Type (Тип документа) и Film Type (Тип пленки) (профессиональный режим) были установлены в соответствии с типом пленки или слайда. См. раздел Выполнение основных настроек. Убедитесь, что пленка или слайд правильно расположены на планшете. См. раздел Размещение пленки в держателе или Размещение слайдов в держателе. К началу Невозможно отсканировать фотопленку в автоматическом режиме или режиме просмотра миниатюр При сканировании пленки, утилита EPSON Scan может не распознать изображения, или изображения могут быть кадрированы или объединены неправильно. Это может произойти в следующих случаях: Изображение с темным фоном. Изображение с очень светлым фоном. Цветные негативные фотопленки, у которых основной (фоновой) фон слишком светлый или темный. При сканировании пленки с панорамными изображениями и изображениями обычного формата, могут неправильно кадрироваться панорамные изображения.
| Примечание:
В автоматическом режиме вы можете сканировать только цветные 35 мм негативные пленки или слайды. Для сканирования черно-белых пленок и слайдов или пленок формата Medium используйте простой или профессиональный режим.
Попробуйте сделать следующее. Убедитесь, что пленка правильно размещена в держателе, а держатель — в сканере. См. раздел Размещение пленки в держателе. Убедитесь, что белые наклейки на держателе пленок и области вокруг них не поцарапаны, не испачканы и ничем не закрыты. Если эти области закрыты, сканер не сможет корректно отсканировать пленки или слайды в автоматическом режиме. Если проблема не решена, попробуйте выполнить сканирование в простом или профессиональном режиме. В окне обычного предварительного просмотра выделите области для сканирования. См. раздел Предварительный просмотр и выделение области изображения. В диалоговом окне Configuration (Конфигурация) воспользуйтесь ползунком Thumbnail Cropping Area (Область создания миниатюры). См. интерактивную справку к EPSON Scan. Убедитесь, что подложка для сканирования непрозрачных документов снята. См. раздел Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов. Проверьте, чтобы параметр Document Type (Тип документа) (простой режим) или параметры Document Type (Тип документа) и Film Type (Тип пленки) (профессиональный режим) были установлены в соответствии с типом пленки или слайда. См. раздел Выполнение основных настроек. К началу Цвета при предварительном просмотре негативной фотопленки выглядят необычными Проверьте, чтобы параметр Document Type (Тип документа) (простой режим) или параметры Document Type (Тип документа) и Film Type (Тип пленки) (профессиональный режим) были установлены в соответствии с типом пленки. См. раздел Выполнение основных настроек. При предварительном просмотре в обычном режиме темная зона вокруг фотопленки, например рамка держателя фотопленки, воспринимается как белая. Она изменяет экспозицию области сканирования и обусловливает появление более темных изображений. Выделите область изображения, как описано в разделе Предварительный просмотр и выделение области изображения. Затем щелкните Zoom (Масштабирование) для просмотра выделенной области. Просмотрите изображения в режиме миниатюр. О том, как переключаться между режимами просмотра, см. раздел Предварительный просмотр и выделение области изображения. К началу На сканированном изображении появляются интерференционные кольца Кольца Ньютона — узор из концентрических колец, появляющийся на изображении при сканировании прозрачных материалов. Они могут появляться, когда пленка скручена. Расположите пленку основой вверх и проведите предварительный просмотр в режиме просмотра миниатюр. Затем в окне предварительного просмотра переверните изображение с помощью кнопки Mirroring (Зеркальное отображение). См. раздел Предварительный просмотр и выделение области изображения. К началу При предварительном просмотре на изображении появляются полосы Если наблюдается такой эффект на сканированном изображении и отпечатке, возможно, что планшет загрязнен. Очистите планшет и слайд-модуль, как описано в разделе Очистка сканера. Если проблема не решена, обратитесь в сервисный центр. К началу |