| Основная страница > Работа с дополнительным автоподатчиком документов Очистка и замена направляющей бумаги Если вы использовали автоматический податчик документов в течение долгого времени, на отсканированных изображениях может появиться линия точек. В этом случае неоходимо выполнить очистку направляющей бумаги. Если проблема не была решена, возможно, необходимо заменить направляющую бумаги дополнительной направляющей, которая поставляется с автоподатчиком документов.
| Выключите сканер.
| В приемный лоток автоподатчика задвиньте подставку.
| Снимите подставку для бумаги с автоподатчика.
| Если автоподатчик установлен на сканере, отсоедините кабель автоподатчика от порта OPTION, откройте автоподатчик и поднимите его, чтобы снять со сканера.
| Переверните автоподатчик документов и аккуратно положите на ровную поверхность.
| Поднимите защелки, которые удерживают направляющую бумаги на месте, и, нажимая на фиксаторы защелок, вытяните их.
| Снимите направляющую бумаги, как показано на рисунке ниже.
| Протрите направляющую бумаги мягкой сухой тряпкой.
| Заново установите направляющую бумаги под белую пластину на автоподатчике. Затем вставьте защелки в пазы и нажмите на них, чтобы они зафиксировались на месте.
| Установите автоподатчик на сканер (см. раздел Установка автоподатчика документов). Попытайтесь выполнить сканирование, как описано в разделе Сканирование с автоподатчиком документов.
Если очистка не разрешила проблему, замените направляющую бумаги дополнительной направляющей, которая поставляется с автоподатчиком документов. |