| Основная страница > Сканирование с использованием специальных возможностей устройства и ПО Удаление следов пыли и царапин с пленок и слайдов с помощью технологии Digital ICE Характеристики Digital ICE Данный сканер и ПО EPSON Scan обладают функциями Digital ICE™ и Digital ICE Lite™, позволяющими удалять с цветных пленок и слайдов следы более серьезных дефектов.
Оригинальное изображение | Функция Digital ICE включена
Digital ICE может устранять те дефекты, с которыми не удалось справиться, используя функцию Dust Removal (Удаление дефектов). Поэтому для использования технологии Digital ICE требуется больше системных ресурсов, а на сканирование уходит больше времени. Используйте технологию Digital ICE только тогда, когда результат применения функции Dust Removal (Удаление дефектов) вас не устраивает. См. раздел Удаление пыли с пленок и слайдов
| Примечание:
Не применяйте одновременно функцию Dust Removal (Удаление дефектов) и технологию Digital ICE. Если вы примените функцию Dust Removal (Удаление дефектов) или технологию Digital ICE при сканировании пленок и фотографий, на которых нет пыли и царапин, сканированное изображение может получиться искаженным и расплывчатым. При сканировании с применением технологии Digital ICE, резкость фона сканированного изображения может немного снизиться.
В следующей таблице приведен список типов пленок и слайдов, для которых поддерживаются функция Dust Removal (Удаление дефектов) и технология Digital ICE.
Тип пленки | Dust Removal (Удаление дефектов) | Digital ICE
Цветной негатив | Да | Да
Цветные позитивные пленки или слайды | Да | Да *
Монохромный негатив | Да | Нет **
Монохромные позитивные пленки или слайды | Да | Нет
* Пленка Kodachrome не поддерживается. ** Поддерживаются только хромогенные монохромные негативы. Перед использованием технологии Digital ICE убедитесь, что ваша система соответствует необходимым требованиям Характеристики Digital ICE. Чтобы удалить пыль и царапины на пленке и слайде при работе в простом или профессиональном режиме, выполните следующие действия:
| Разместите оригинальную пленку или слайд(ы) в сканере. См. раздел Размещение пленок или слайдов.
| Запустите EPSON Scan. См. следующие разделы:
| Сканирование с помощью кнопок сканера Сканирование с помощью EPSON Scan Сканирование с помощью EPSON Creativity Suite Сканирование с помощью других программ
| Выполните основные настройки для сканируемой пленки или слайда, а затем выберите назначение отсканированного изображения в зависимости от того, как в дальнейшем вы планируете работать с этим изображением. См. раздел Выполнение основных настроек.
| Щелкните кнопку Preview (Просмотр), чтобы просмотреть изображения, затем выберите область сканирования. См. раздел Предварительный просмотр и выделение области изображения.
| Для Digital ICE выполните один из следующих шагов:
| Простой режим: Установите флажок Digital ICE. Профессиональный режим: Если необходимо, прокрутите область Adjustments (Настройки изображения) вниз и установите флажок Digital ICE. Чтобы увеличить или снизить эффект от применения технологии Digital ICE, щелкните расположенную рядом кнопку + (Windows) или кнопку (Macintosh) и в списке выберите Digital ICE Lite.
|  | Примечание:
Результат работы технологии Digital ICE не отображается в окне предварительного просмотра. Проверяйте результаты применения этой технологии на отсканированном изображении.
| Если необходимо, выполните другие настройки изображения. См. раздел Коррекция цвета и другие настройки изображения.
| Если необходимо, задайте размер изображения. См. раздел Выбор размера отсканированного изображения.
| Щелкните кнопку Scan (Сканировать), чтобы отсканировать изображение и устранить следы пыли и царапины с изображения.
Дальнейшие ваши действия зависят от того, как был запущен EPSON Scan. См. раздел Завершение сканирования. Характеристики Digital ICE В следующей таблице приведены примеры, сколько нужно дискового пространства и системной памяти для сканирования фотографий и пленок с применением технологии Digital ICE. Чтобы использовать технологию Digital ICE, необходимы дополнительные ресурсы для процесса обработки и хранения отсканированных изображений с заданными размерами и разрешением.
Тип пленки или слайда | Разрешение * | Свободное место на диске | Системная память
35 мм пленка или слайд | 150 dpi | 1MБ | 8MБ
300 dpi | 1MБ | 15MБ
600 dpi | 4MБ | 30MБ
1200 dpi | 16MБ | 59MБ
2400 dpi | 63MБ | 117MБ
3600 dpi | 142MБ | 175MБ
12800 dpi | 251MБ | 233MБ
Пленка формата Medium (6 × 12 см) | 150 dpi | 4MБ | 34MБ
300 dpi | 8MБ | 70MБ
600 dpi | 29MБ | 139MБ
1200 dpi | 116MБ | 277MБ
2400 dpi | 464MБ | 553MБ
3600 dpi | 1042MБ | 830MБ
12800 dpi | 1853MБ | 1106MБ
* Приведенные в таблице значения разрешений - это реальные значения разрешений при сканировании с поддержкой функции Digital ICE, которые выше значений, задаваемых в EPSON Scan. Убедитесь, что у вас достаточно системных ресурсов.
| Примечание:
Если системных ресурсов окажется недостаточно, время сканирования может существенно увеличиться. В этом случае реакция системы на нажатие кнопки Cancel (Отмена) может быть замедлена. Если документ неправильно размещен на планшете сканера, технологии Digital ICE потребуется еще больше системной памяти для выравнивания сканированного изображения. Убедитесь, что пленка или слайды правильно расположены на планшете.
К началу |