| Основная страница > Сканирование документов и фотографий Выбор настроек программы EPSON Scan Описание режимов EPSON Scan Выбор параметров сохранения файлов Работа в автоматическом режиме Изменение режима сканирования Выполнение основных настроек Выбор необходимого разрешения Предварительный просмотр и выделение области изображения Коррекция цвета и другие настройки изображения Выбор размера отсканированного изображения Завершение сканирования Описание режимов EPSON Scan С помощью EPSON Scan вы можете управлять всеми аспектами сканирования и сканировать в четырех режимах: Full Auto Mode (Автоматический режим): Это наиболее простой режим сканирования без предварительного просмотра изображения, в котором вам не нужно делать сложные настройки. В EPSON Scan по умолчанию выбирается этот режим. Автоматический режим идеально подходит для сканирования документов или фотографий без изменения их оригинального размера и предварительного просмотра изображения перед сканированием. Чтобы выполнить восстановление поблекших цветов, щелкните кнопку Customize (Настройки). Подробнее о сканировании в автоматическом режиме см. в разделе Работа в автоматическом режиме. Home Mode (Простой режим): В этом режиме вы можете регулировать основные параметры изображений и проверять результаты настроек в окне предварительного просмотра изображения. Работайте в простом режиме, если хотите просматривать изображения перед сканированием фотографий, пленок или слайдов. Вы можете выбирать размер сканированного изображения, задавать область сканирования, и выполнять различные настройки, включая восстановление цвета и удаление дефектов с помощью технологии Digital ICE (только для пленок и слайдов). Подробную информацию о выборе простого режима сканирования см. в разделе Изменение режима сканирования. Подробную информацию об основных настройках сканирования см. в разделе Выполнение основных настроек. Professional Mode (Профессиональный режим): В этом режиме вам доступно множество параметров, предоставляющих полный контроль над процессом сканирования. также проверять результаты вы можете в окне предварительного просмотра изображения. Работайте в профессиональном режиме, если перед сканированием вы хотите просматривать изображения и настраивать множество параметров, полностью контролируя процесс сканирования. Вы можете настраивать резкость, выполнять цветокоррекцию и улучшать качество изображения, используя все возможности, включая восстановление цвета и удаление дефектов с помощью функций Dust Removal (Удаление дефектов), Digital ICE и Digital ICE Lite (только для пленок и слайдов). Подробную информацию о выборе профессионального режима сканирования см. в разделе Изменение режима сканирования. Подробную информацию об основных настройках сканирования см. в разделе Выполнение основных настроек. Office Mode (Офисный режим) полезен, если необходимо быстро отсканировать большое число документов, загруженных в автоподатчик, и затем просмотреть их в окне предварительного просмотра. Офисный режим доступен только при установленном автоподатчике документов. Подробную информацию о выборе профессионального режима сканирования см. в разделе Изменение режима сканирования. Подробности см. в разделе Сканирование с автоподатчиком документов. К началу Выбор параметров сохранения файлов Если появляется диалоговое окно File Save Settings (Параметры сохранения файла), выберите имя, формат и место сохранения сканированного изображения.
| В окне File Save Settings (Параметры сохранения файла) укажите папку, в которую после сканирования будут отправляться файлы с изображениями. Щелкните Browse (Обзор) (Windows) или Choose (Macintosh) и выберите папку.
| Настройте имя файла: задайте алфавитно-цифровой префикс. Трехзначное число автоматически добавляется к заданному имени файла, но вы можете менять число. Вы можете сканировать несколько изображений за один раз, и каждое изображение будет сохранено со своим трехзначным номером.
|  | Примечание:
В Windows нельзя использовать следующие символы в префиксе. \, /, :, ., *, ?, ", <, >, | В Macintosh в префиксе нельзя использовать двоеточие (:).
| Выберите формат файла из следующей таблицы. В зависимости от формата становится доступной кнопка Options (Параметры), нажав на которую, вы сможете ввести дополнительные параметры сохранения файлов.
Формат (расширение файла) | Описание
BITMAP (*.BMP) (только для Windows) | Стандартный формат файла изображения для Windows. Большинство Windows-приложений, в том числе и текстовые процессоры, могут читать и создавать изображения в этом формате.
JPEG (*.JPG) | Сжатый формат, для которого можно задавать степень сжатия. Формат JPEG обеспечивает относительно высокий коэффициент сжатия. Однако чем сильнее сжатие, тем ниже качество изображения. Помимо этого, качество снижается при каждом сохранении данных. Рекомендуется использовать формат TIFF, когда изображения требуется изменять, ретушировать и т.п.
Multi-TIFF (*.TIF) | Формат TIFF, который позволяет сохранить несколько страниц в одном файле. При сканировании документов или фотографий с использованием дополнительного автоподатчика документов отсканированные документы или фотографии сохраняются в один файл. (В других форматах каждый документ сохраняется в отдельном файле.) Вы также можете редактировать сканированные изображения перед их сохранением. Открывать файлы формата Multi-TIFF можно только в приложениях, которые его поддерживают.
PDF (*.PDF) | Формат документа, который поддерживается и в ОС Windows, и в Macintosh (независимая платформа). Для работы с файлами PDF необходима программа Adobe Reader® или Acrobat®. Многостраничный документ может быть сохранен в один файл PDF. При сохранении цветных или монохромных изображений в формате PDF можно выбирать качество сжатия. Вы также можете редактировать сканированные изображения перед их сохранением. См. раздел Сканирование с сохранением документа в файл PDF.
PICT (*.PCT) (только для Macintosh) | Стандартный формат файла изображения для Macintosh. Большинство приложений для Macintosh, в том числе и текстовые процессоры, могут читать и создавать изображения в этом формате.
PRINT Image Matching II JPEG (*.JPG) или TIFF (*.TIF) | Формат файла, включающего в себя данные PRINT Image Matching II о качестве и расширенном цветовом диапазоне. Используя принтер, поддерживающий технологию PRINT Image Matching, можно легко получить отпечатки с широким диапазоном превосходных цветов. (Информация PRINT Image Matching не влияет на исходное изображение и на способ его отображения на экране компьютера.) Доступны форматы JPEG и TIFF.
TIFF (*.TIF) | Формат, созданный для обмена данными между многими приложениями, например, графическими и настольными издательскими системами. При сканировании черно-белых изображений можно указывать тип сжатия.
| В нижней части окна представлены следующие параметры:
| Overwrite any files with the same name (Записать поверх все файлы с такими же именами) Установите этот флажок, чтобы повторно использовать выбранное имя файла и место сохранения для записи новых данных поверх предыдущих, сохраненных в файле с этим именем. Show this dialog box before next scan (Отображать это диалоговое окно перед следующим сканированием) Установите этот флажок, чтобы диалоговое окно File Save Settings (Параметры сохранения файла) появлялось перед следующим сканированием. Если флажок снят, щелкните по стрелке справа от кнопки Scan (Сканировать) и выберите File Save Settings (Параметры сохранения файла), чтобы открыть это диалоговое окно. Open image folder after scanning (После сканирования открыть папку с изображениями) Установите этот флажок, чтобы после завершения сканирования программой EPSON File Manager в Проводнике (в Windows) или Macintosh Finder автоматически открывалась папка, куда сохраняется отсканированное изображение.
| Щелкните OK. EPSON Scan начнет сканирование.
Сканированное изображение будет автоматически сохранено в указанном месте. К началу Работа в автоматическом режиме Если вы запускаете EPSON Scan в первый раз, программа запустится в автоматическом режиме и откроется отдельное диалоговое окно.
| Примечание:
Если вы хотите изменить режим сканирования, см. раздел Изменение режима сканирования. Автоматический режим недоступен, если на сканер установлен автоматический автоподатчик документов. Если возникают проблемы при сканировании фотографий или документов в автоматическом режиме, попробуйте выполнить сканирование в простом или профессиональном режиме.
| Чтобы выбрать необходимое разрешение или восстановить поблекшие цвета, щелкните кнопку Customize (Настройки). Откроется окно Customize (Настройки автоматического режима):
Сделайте необходимые настройки и щелкните OK. (Чтобы прочитать более подробную информацию о выборе настроек, щелкните кнопку Help (Справка).)
| Щелкните кнопку Scan (Сканировать).
| Откроется окно File Save Settings (Параметры сохранения файла). См. раздел Выбор параметров сохранения файлов.
| После того как вы закончите настройку в окне File Save Settings (Параметры сохранения файла), щелкните OK. EPSON Scan начнет сканирование в автоматическом режиме.
EPSON Scan автоматически произведет предварительный просмотр изображения, распознает источник и тип документа и выполнит настройки сканирования. Во время сканирования в окне EPSON Scan вы можете увидеть, как будет выглядеть ваше изображение.
|  | Примечание:
Если необходимо изменить какие-либо настройки, щелкните кнопку Pause (Пауза). Вы вернетесь к главному окну EPSON Scan. Чтобы отменить сканирование, щелкните кнопку Cancel (Отмена).
| В зависимости от того, как вы запускали EPSON Scan, программа сохранит файлы в указанном месте либо откроет отсканированное изображение в приложении для редактирования. См. раздел Завершение сканирования.
К началу Изменение режима сканирования Чтобы изменить режим сканирования, в окне EPSON Scan щелкните стрелку рядом с окном списка режимов. Затем выберите из списка нужный режим.
| Примечание:
При следующем запуске EPSON Scan будет включен тот режим, в котором вы в прошлый раз завершили работу.
Подробную информацию о работе в выбранном режиме см. в следующих разделах: Автоматический режим: Работа в автоматическом режиме. Простой или профессиональный режим: Выполнение основных настроек. Офисный режим: Сканирование с автоподатчиком документов. К началу Выполнение основных настроек При запуске EPSON Scan в простом или профессиональном режиме откроется главное окно EPSON Scan: Простой режим Профессиональный режим Перед сканированием документа или фотографии выполните основные настройки: Параметры Original (Оригинал). Выберите тип документа или фотографии, соответствующий вашему оригинальному документу. Параметры Destination (Назначение). Выполните настройки качества сканирования, чтобы получить файл изображения с необходимым разрешением. Для выполнение основных настроек в EPSON Scan для сканирования документа или фотографии, сделайте следующее:
| Выберите тип документа:
Простой режим: Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Document Type (Тип документа), и выберите тип сканируемого оригинала. Затем выберите один из переключателей Color (Цветное), Grayscale (Оттенки серого) или Black & White (Черно-белое), чтобы выбрать цвет оригинала. Профессиональный режим: Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Document Type (Тип документа), и выберите Reflective (Непрозрачный) (при сканировании документа или фотографии). Затем щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Auto Exposure Type (Тип автоэкспозиции), и выберите Document (Документ) или Photo (Фото).
|  | Примечание:
Если вы сканируете с установленным дополнительным автоподатчиком документов, необходимо выбрать соответствующее значение параметра Document Source (Источник документа). Подробнее см. в разделе Сканирование с автоподатчиком документов.
| Выполните настройки назначения изображения:
Простой режим: Для параметра Destination (Назначение) выберите переключатель в зависимости от того, для чего вам необходимо отсканировать изображение:
| Screen/Web (Экран/Web): выберите, чтобы сканировать для просмотра изображения на компьютере или для размещения изображения на Web-сайте. Printer (Принтер): выберите, если после сканирования собираетесь напечатать изображение или если собираетесь отправить отсканированный документ в программу для оптического распознования текста. Other (Другое): выберите, если хотите отсканировать изображение со специальным разрешением для других целей.
Профессиональный режим: Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Image Type (Тип изображения), и выберите подходящий тип изображения:
Image Type (Тип изображения) | Тип сканируемого изображения
48-bit Color (Цветной 48 бит) | Цветная фотография, которую вы можете изменять в программе редактирования, поддерживающей работу с 48 битными изображениями
24-bit Color (Цветной 24 бита) | Цветное фото
Color Smoothing (Сглаживание цветов) | Цветная графика, например, диаграмма
16-bit grayscale (Серый 16 бит) | Черно-белые фотографии с широким диапазоном оттенков серого
8-bit grayscale (Серый 8 бит) | Черно-белые фотографии с несколькими оттенками серого
Black & White (Черно-белый) | Документ, содержащий черный текст и штриховой рисунок
| В зависимости от выбранных настроек оригинала и назначения EPSON Scan автоматически выберет разрешение сканирования. См. раздел Выбор необходимого разрешения.
К началу Выбор необходимого разрешения Работая в простом режиме, вы можете менять разрешение, только когда для параметра Destination (Назначение) выбрано Other (Другое). В профессиональном режиме вы можете изменять разрешение без каких-либо ограничений. Перед тем как изменять разрешение сканирования, необходимо учесть, будете ли вы увеличивать изображения до или после сканирования. Следуйте инструкциям: Без увеличения изображения. Если вы сканируете изображение, сохраняя его оригинальный размер, и не планируете его позже увеличивать, оставьте разрешение, выбранное EPSON Scan на основе установленных параметров оригинала и назначения. С увеличением изображения при сканировании (увеличение параметра Target Size (Размер назначения)). Если при сканировании вы хотите увеличить размер изображения, измените значение Target Size (Размер назначения), оставив разрешение, выбранное EPSON Scan на основе установленных параметров оригинала и назначения. Сканирование изображения с сохранением оригинальных размеров и с последующим его увеличением в программе для редактирования изображений. Если после сканирования вы планируете увеличить изображение в программе для редактирования, необходимо увеличить значение параметра Resolution (Разрешение), чтобы в дальнейшем сохранить высокое качество изображения после его увеличения. Увеличивайте разрешение пропорционально будущему увеличенному размеру изображения. Например, если исходное разрешение - 300 dpi (точек на дюйм) и вы собираетесь увеличить размер изображения на 200% в программе для редактирования изображения, увеличьте значение параметра Resolution (Разрешение) до 600 dpi в EPSON Scan. Щелкните стрелку для раскрытия списка Resolution (Разрешение) и выберите желаемое значение. Для справки см. таблицу ниже:
Назначение изображения | Рекомендуемое разрешение
Отправка по электронной почте, размещение на web-сайте, просмотр на экране | 96–150 dpi
Печать, оптическое распознавание текста (OCR) | 300 dpi
Факс | 200 dpi
Увеличение изображения после сканирования на 100% | Увеличивайте значение параметра Resolution (Разрешение) пропорционально будущему увеличенному размеру изображения
После выбора значения для параметра Resolution (Разрешение) вы можете просмотреть изображение и выполнить дополнительные настройки. См. раздел Предварительный просмотр и выделение области изображения. К началу Предварительный просмотр и выделение области изображения После того как в простом или профессиональном режиме были выполнены необходимые настройки основных параметров и разрешения, вы можете просмотреть изображение и выделить область сканирования. В EPSON Scan предусмотрен предварительный просмотр изображений в отдельном окне Preview (Просмотр). Возможны два способа просмотра: Нормальный просмотр: в этом режиме изображение отбражается полностью. Вы можете задавать область сканирования и выполнять различные настройки. В профессиональном режиме тип просмотра Normal (Нормальный) установлен по умолчанию. В простом режиме вы также можете выбрать этот режим просмотра изображений, если эта возможность доступна. Просмотр миниатюр: в этом режиме изображения отображаются в окне просмотра в виде миниатюр. EPSON Scan автоматически находит рамки фотографий и к каждому изображению применяет функцию Auto Exposure (Автоэкспозиция). В простом режиме тип просмотра Thumbnail (Миниатюра) установлен по умолчанию. В профессиональном режиме вы также можете выбрать этот режим просмотра изображений, если эта возможность доступна.
| Примечание:
В зависимости от типа документа и выполненных настроек автоматически может быть выбран нормальный режим просмотра, и вы не сможете выбрать режим просмотра миниатюр.
Для просмотра изображений в простом или профессиональном режиме выполните следующее:
| В окне EPSON Scan щелкните кнопку Preview (Просмотр). Если необходимо изменить режим просмотра, щелкните стрелку (если она доступна) рядом с кнопкой Preview (Просмотр).
EPSON Scan произведет предварительное сканирование изображений, и откроется окно Preview (Просмотр) в выбранном режиме: Нормальный просмотр Просмотр миниатюр
| Просматривая изображения в режиме миниатюр, вы можете выполнить следующие настройки:
| Чтобы увеличить миниатюру, дважды щелкните по миниатюре либо щелкните по ней один раз и затем перейдите на вкладку Full Size (Полный размер). Чтобы повернуть изображение или отобразить его зеркально, щелкните миниатюру и затем щелкните либо значок поворота , либо значок зеркального отображения . Чтобы выделить область сканирования, обрезав таким образом исходное изображение, создайте вокруг части изображения рамку и перемещайте ее. См. раздел Выделение области изображения. Чтобы настроить качество изображения, щелкните изображение, которое вы хотите откорректировать, и выполните настройки, описанные в разделе Коррекция цвета и другие настройки изображения. Чтобы применить выполненные настройки ко всем изображениям, щелкните кнопку All (Все).
| Просматривая изображения в нормальном режиме, вы можете выполнить следующие настройки:
| Чтобы выбрать область сканирования, щелкните значок авторазмещения области выделения. Ваше изображение будет выделено рамкой. Вы можете перемещать область выделения для изменения области сканирования. См. раздел Выделение области изображения.
|  | Примечание:
Когда вы решите, каким должен быть результирующий размер сканируемого изображения, выберите соответствующую настройку из списка Target Size (Размер назначения), чтобы автоматически создать область выделения, соответствующую выбранному размеру изображения. См. раздел Выбор размера отсканированного изображения. Вы можете копировать область выделения и использовать ее для каждого изображения, которое вы собираетесь сканировать с таким же заданным размером.
Чтобы увеличить изображение, щелкните внутри области сканирования и затем щелкните кнопку Zoom (Масштабирование). EPSON Scan вновь проведет предварительное сканирование, и увеличенный фрагмент откроется на вкладке Zoom (Масштабирование). (Остальные изображения будут по-прежнему отображаться на вкладке Preview (Просмотр).) Чтобы настроить качество изображения, щелкните изображение, которое вы хотите откорректировать, и выполните настройки, описанные в разделе Коррекция цвета и другие настройки изображения.
| После того как вы выделили область сканирования и выполнили настройки изображения и цветокоррекцию, выберите размер отсканированного изображения, если он еще не был задан. См. раздел Выбор размера отсканированного изображения.
Выделение области изображения Область выделения — это рамка, которой можно обвести часть изображения в окне предварительного просмотра, чтобы отметить ее для сканирования. Вы можете перемещать область выделения, задавать ее размер и создавать несколько областей выделения для одного изображения (только в нормальном режиме просмотра), чтобы отсканировать различные фрагменты изображения с сохранением их в разные файлы. Сделайте следующее:
| Для создания области переместите курсор мыши на изображение в окне предварительного просмотра. Указатель примет вид перекрестья.
| Расположите курсор в той части изображения, откуда будет начинаться область выделения, и щелкните в этой точке. Удерживая кнопку мыши, проведите указатель мыши по изображению к противоположному углу желаемой области выделения. Отпустите кнопку мыши. На изображении появится область выделения в виде движущейся пунктирной линии.
| Чтобы настроить область выделения, выполните следующее:
| Для перемещения области выделение расположите курсор внутри области. Указатель меняется на изображение руки. Щелкните и перетащите область в любое место окна предварительного просмотра. Для изменения размера области выделения, расположите курсор над краем или углом области. Указатель примет форму двойной стрелки. Щелкните и перетащите край или угол области, чтобы изменить размер области выделения.
|  | Примечание:
Если при перемещении области выделения удерживать клавишу Shift, то область можно будет перемещать только строго по горизонтали или по вертикали. Если при изменении размера области выделения удерживать клавишу Shift, то область изменяется в размерах с сохранением пропорций.
| Чтобы отметить несколько областей выделения (до 50 областей только в нормальном режиме просмотра), выполняйте шаги 1-3 для создания каждой области либо щелкните значок копирования области для добавления областей одинакового размера. Вы можете перемещать области выделения или изменять их размер, как описано в шаге 3. Чтобы удалить область, щелкните внутри выбранного выделения и затем щелкните значок удаления области .
К началу Коррекция цвета и другие настройки изображения После того как вы просмотрели изображения и настроили область сканирования, вы можете, если необходимо, настроить качество изображения. С помощью EPSON Scan можно выполнять различные настройки цвета, резкости, контраста и других параметров, отвечающих за качество изображения. Перед выполнением дополнительных настроек убедитесь, что вы выбрали нужное изображение или область выделения. В профессиональном режиме вам может понадобиться прокрутить область Adjustments (Настройки) в главном окне EPSON Scan: Ниже в таблице описаны настройки, доступные в простом и/или профессиональном режиме. Щелкните Help (Справка) в окне EPSON Scan, чтобы прочитать дополнительную информацию об этих настройках. После выполнения всех необходимых настроек качества изображения, вы можете выбрать размер отсканированного изображения (см. раздел Выбор размера отсканированного изображения) или перейти к сканированию (см. раздел Завершение сканирования).
Параметр | Доступный режим и описание
Color Restoration (Восстановление цвета) | Простой и профессиональный режимы: Автоматически восстанавливает цвета на поблекших, выцветших фотографиях.
Brightness (Яркость) | Простой и профессиональный режимы: Настройка общей яркости изображения. В простом режиме щелкните кнопку Brightness (Яркость), чтобы настроить яркость изображения. В профессиональном режиме для настройки яркости щелкните кнопку Image Adjustment (Настройка изображения).
Contrast (Контрастность) | Простой и профессиональный режимы: Настройка контраста между темными и светлыми областями изображения. В простом режиме щелкните кнопку Brightness (Яркость), чтобы настроить контрастность изображения. В профессиональном режиме для настройки контрастности щелкните кнопку Image Adjustment (Настройка изображения).
Saturation (Насыщенность) | Только профессиональный режим: Коррекция цветовой насыщенности для всего изображения. Для коррекции насыщенности щелкните кнопку Image Adjustment (Настройка изображения).
Color Balance (Цветовой баланс) | Только профессиональный режим: Настройка баланса красного, зеленого и синего цветов. Для коррекции цветового баланса щелкните кнопку Image Adjustment (Настройка изображения).
Auto Exposure (Автоэкспозиция) | Простой режим: Функция включена автоматически. Профессиональный режим: Щелкните кнопку Auto Exposure (Автоэкспозиция). Чтобы настрока применялась постоянно, щелкните кнопку Configuration (Кофигурация), перейдите на вкладку Color (Цвет) и выберите Continuous auto exposure (Включить автоэкспозицию). С помощью ползунка настройте уровень экспозиции.
Unsharp Mask Filter (Повышение резкости) | Простой режим: Функция включена автоматически. Профессиональный режим: Установите флажок, чтобы отрегулировать резкость изображения. Отрегулируйте уровень резкости. Снимите флажок, если не хотите настраивать резкость изображения.
Descreening Filter (Удаление растра) | Простой и профессиональный режимы: Устраняет шриховой рисунок (муар), который может появиться вследствие разницы в шаге сканирования и растровой сетки. Также улучшает качество сканирования изображений из журналов и газет. Предварительный просмотр изображения не демонстрирует результаты применения функции Descreening Filter (Удаление растра).
Histogram (Гистограмма) | Только профессиональный режим: Графическое отображение настроек светлых тонов, теней и уровней цветовой гаммы. Только для опытных пользователей. Для выполнения настроек щелкните кнопку Histogram Adjustment (Настройка гистограммы).
Tone Correction (Коррекция тона) | Только профессиональный режим: Графическое отображение настроек цветовых тонов. Только для опытных пользователей. Для выполнения настроек щелкните кнопку Tone Correction (Коррекция тона).
Threshold (Порог) | Простой и профессиональный режимы: С помощью ползунка отрегулируйте уровень черного для текста и шрихового рисунка, чтобы улучшить распознаваемость символов в программах распознавания текста (OCR). (Параметр Threshold (Порог) доступен, только когда для параметра Image Type (Тип изображения) установлено значение Black & White (Черно-Белый).) Чтобы настроить порог в простом режиме, щелкните кнопку Brightness (Яркость).
| Примечание:
Для определения уровней красного, зеленого и синего в определенных точках изображения в окне предварительного просмотра щелкните значок и затем щелкните в области изображения. См. интерактивную справку к EPSON Scan. В зависимости от типа просматриваемого изображения и выбранных основных настроек некоторые дополнительные настройки применяются автоматически или могут быть недоступными. Вы можете изменить различные настройки EPSON Scan, щелкнув кнопку Configuration (Конфигурация). См. интерактивную справку к EPSON Scan. Для отмены всех выполненных настроек и возврата к установкам по умолчанию щелкните кнопку Reset (Сбросить все) (если кнопка доступна).
К началу Выбор размера отсканированного изображения Вы можете сканировать изображение, сохраняя оригинальный размер, или изменять размер изображения. В простом или профессиональном режиме используйте параметр Target Size (Размер назначения). Простой режим Профессиональный режим Если вы собираетесь сканировать изображение определенных размеров, например, 8 × 10 дюймов, выберите значение параметра Target Size (Размер назначения) после предварительного просмотра, но перед выделением области сканирования. Это позволит выполнить корректное выделение области сканирования с соблюдением пропорций. Подробную информацию о предварительном просмотре изображений см. в разделе Предварительный просмотр и выделение области изображения. Для выбора значения параметра Target Size (Размер назначения) выполните следующее:
| Из списка Target Size (Размер назначения) вы можете выбрать предустановленное значение. Щелкните стрелку и в списке выберите нужное значение. Область выделения с выбранными размерами появится на изображении:
| Для параметра Target Size (Размер назначения) вы также можете создать пользовательские размеры сканирования. Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список, и выберите Customize (Пользовательский). Откроется диалоговое окно Target Size (Размер назначения):
Введите название пользовательского размера и размер, затем щелкните кнопку Save (Сохранить) и кнопку OK. Новый размер сканирования появится в списке Target Size (Размер назначения).
| В профессиональном режиме вы можете более точно настроить размер сканирования, используя дополнительные инструменты. Щелкните + (Windows) или (Macintosh) рядом с надписью Target Size (Размер назначения), чтобы отобразить дополнительные инструменты:
| Чтобы задать изменение размера изображения в процентах, используйте параметр Scale (Масштаб). Для выбора способа кадрирования изображения установите один из переключателей в области Trimming (Точное кадрирование). (См. интерактивную справку к EPSON Scan.) Для того чтобы изменить пропорции размеров сканирования щелкните значок блокировки . Затем настройте область выделения или введите новые значения ширины и высоты рамки.
| После того как вы выполните настройки размера сканирования, щелкните и перетащите область выделения на нужное изображение. См. раздел Выделение области изображения. Пропорции области выделения будут соответствовать выполненным настройкам.
Если необходимо повернуть область выделения, щелкните значок изменения ориентации области . (Функция недоступна, если для параметра Target Size (Размер назначения) выбрано значение Original (Оригинал).)
|  | Примечание:
Чтобы прочитать дополнительную информацию об инструментах Target Size (Размер назначения), в окне EPSON Scan щелкните кнопку Help (Справка).
| Теперь можно отсканировать ваши изображения. См. раздел Завершение сканирования.
К началу Завершение сканирования После выполнения всех необходимых настроек перейдите к сканированию. Щелкните кнопку Scan (Сканировать). Через некоторое время ваши изображения будут отсканированы. В зависимости от способа сканирования, который вы выбрали, после сканирования может произойти следующее: Если вы запустили сканирование из EPSON Scan, как из отдельного приложения, откроется окно File Save Settings (Параметры сохранения файла). Выберите имя и место сохранения файлов с отсканированными изображениями. См. раздел Выбор параметров сохранения файлов. Если вы запустили сканирование из такой программы, как Adobe Photoshop Elements, отсканированные изображения откроются в окне этой программы. Щелкните Close (Закрыть), чтобы закрыть окно EPSON Scan, и продолжайте работу с изображениями в этой программе. Если вы запустили сканирование из EPSON File Manager или нажатием кнопки Start (Пуск), в окне EPSON File Manager отобразятся миниатюры отсканированных изображений.
|  | Примечание:
Если отсканированные изображения не появились, в левой части окна EPSON File Manager выберите папку, в которой они были сохранены.
Если вы хотите продолжить работу с изображениями в других приложениях пакета EPSON Creativity Suite, установите флажок под миниатюрой каждого изображения. Изображения отобразятся в поле My Selection (Избранное) в нижней части окна EPSON File Manager. Затем выберите один из значков приложения в верхней части окна:
Значок приложения | Инструкции см. в следующих разделах
Scan and Copy (Сканировать и печатать) | См. раздел Работа со сканером в режиме копирования.
Copy to Fax (Отправить факс) | За дополнительной информацией обратитесь к справочной системе приложения EPSON File Manager или приложения Copy Utility.
Attach to e-mail (Вложить в E-mail) | См. раздел Сканирование для отправки по электронной почте.
Use Image (Использование изображений) | За дополнительной информацией обратитесь к справочной системе приложения EPSON File Manager или приложения Image Clip Palette.
|  | Примечание:
После того как вы сохранили отсканированное изображение, вы можете запустить EPSON File Manager, перетащив файл изображения или папку с файлами изображений на значок EPSON File Manager, расположенный на рабочем столе.
К началу |