| Основная страница > Работа с дополнительным автоподатчиком документов Сканирование с автоподатчиком документов При сканировании документов с использованием автоподатчика лучше всего работать в офисном режиме.
| Примечание:
Не открывайте автоподатчик, пока идет сканирование или пока не появилась ошибка дополнительного оборудования и прекратилась подача бумаги. Не загружайте документы несовпадающих размеров, если вы сканируете только фрагменты каждой страницы.
| Установите автоподатчик и загрузите в него документы. См. раздел Загрузка документов в автоподатчик документов.
| Запустите EPSON Scan. См. следующие разделы:
| Сканирование с помощью кнопок сканера Сканирование с помощью EPSON Scan Сканирование с помощью EPSON Creativity Suite Сканирование с помощью других программ
| В окне EPSON Scan щелкните стрелку рядом с окном списка режимов. Выберите Office Mode (Офисный режим).
Откроется окно офисного режима:
| Для загруженных страниц документа выберите значение параметра Image Type (Тип изображения): Color (Цветной), Grayscale (Оттенки серого) или Black&White (Черно-белый).
| Для параметра Document Source (Источник документа) выберите значение ADF.
|  | Примечание:
Если загружены документы с несовпадающими размерами, выберите Auto Detect (Автоопределение).
| Выберите значение параметра Size (Размер), соответствующее размеру загруженных документов.
| Щелкните стрелку для раскрытия списка Resolution (Разрешение) и выберите желаемое значение. Для справки см. таблицу ниже:
Назначение изображения | Рекомендуемое разрешение
Отправка по электронной почте, размещение на web-сайте, просмотр на экране | 96–150 dpi
Печать, оптическое распознавание текста (OCR) | 300 dpi
Факс | 200 dpi
| В окне EPSON Scan щелкните кнопку Preview (Просмотр).
Автоподатчик загрузит первую страницу, EPSON Scan проведет предварительное сканирование и отобразит результат в окне предварительного просмотра. Затем автоподатчик подаст первую страницу в приемный лоток.
|  | Примечание:
Автоподатчик также загрузит и выведет вторую страницу, но без проведения сканирования. После того как страницы будут поданы в приемный лоток, вновь загрузите их в правильном порядке.
| В окне Preview (Просмотр) нарисуйте область выделения (рамку вокруг части документа), чтобы задать область изображения, которую нужно сканировать.
Подробнее об этом см. в разделе Выделение области изображения.
| Выполните необходимые настройки в области Image Adjustment (Настройка изображения), руководствуясь следующей таблицей.
Параметр | Доступный режим и описание
Brightness (Яркость) | Настройка общей яркости изображения.
Contrast (Контрастность) | Настройка контраста между темными и светлыми областями изображения.
Unsharp Mask Filter (Повышение резкости) | Установите флажок, чтобы отрегулировать резкость изображения. Снимите флажок, если не хотите настраивать резкость изображения.
Descreening Filter (Удаление растра) | Устраняет шриховой рисунок (муар), который может появиться вследствие разницы в шаге сканирования и растровой сетки. Также улучшает качество сканирования изображений из журналов и газет.
Threshold (Порог) | С помощью ползунка отрегулируйте уровень черного для текста и шрихового рисунка, чтобы улучшить распознаваемость символов в программах распознавания текста (OCR). Параметр Threshold (Порог) доступен, только когда для параметра Image Type (Тип изображения) установлено значение Black & White (Черно-Белый).
| Щелкните кнопку Scan (Сканировать), чтобы начать сканирование.
| Дальнейшие ваши действия зависят от того, как было запущено сканирование.
| Если вы запустили сканирование из EPSON Scan, как из отдельного приложения, откроется окно File Save Settings (Параметры сохранения файла). См. раздел Выбор параметров сохранения файлов. Если вы запустили сканирование из такой программы, как ABBYY FineReader, отсканированные изображения откроются в окне этой программы. Щелкните Close (Закрыть), чтобы закрыть окно EPSON Scan, и продолжайте работу с изображениями в этой программе. Если вы запустили сканирование из EPSON File Manager, в окне EPSON File Manager отобразятся миниатюры отсканированных изображений.
|  | Примечание:
Если отсканированные изображения не появились, в левой части окна EPSON File Manager выберите папку, в которой они были сохранены.
Если вы хотите продолжить работу с изображениями в других приложениях пакета EPSON Creativity Suite, установите флажок под миниатюрой каждого изображения. Изображения отобразятся в поле My Selection (Избранное) в нижней части окна EPSON File Manager. Затем выберите один из значков приложения в верхней части окна:
Значок приложения | Инструкции см. в следующих разделах
Scan and Copy (Сканировать и печатать) | См. раздел Работа со сканером в режиме копирования.
Copy to Fax (Отправить факс) | За дополнительной информацией обратитесь к справочной системе приложения EPSON File Manager или приложения Copy Utility.
Attach to e-mail (Вложить в E-mail) | См. раздел Сканирование для отправки по электронной почте.
Use Image (Использование изображений) | За дополнительной информацией обратитесь к справочной системе приложения EPSON File Manager или приложения Image Clip Palette.